Číslo smlouvy Objednatele:

r ---· ·-·--

***10 2. 11 11 110 0 0 1***

***jt 1 / Lo 1 1-***

Číslo smlouvy Zhotovitele:

' : „



**SML OUVA O DÍL O**

L **- R-'E:sIA-uR OVÁ NÍ A UMĚLECKOŘEME SLNÁ OBNOVA**

**DŘEVĚNÝ CH PRVKŮ ZÁM KU STEKNÍK**

**OBJEDNATEL:**

se sídlem: bankovní spojení: číslo účtu:

IČO: DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních: zastoupený ve věcech technických:

Doručovací adresa: datová schránka:

(dále jen „objednatel")

a

**ZHOTOV ITEL:**

se sídlem: bankovní spojení: číslo účtu:

IČO: DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních: zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu: (dále jen „zhotovitel")

**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 O **1** Praha **1** - Malá Strana



75032333

CZ75032333

M r. Dušanem Michelfeitem, ředitelem UPS v Praze



Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

2cy8h6t


**RE, s.r.o.**

Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2



48591441

CZ48591441



e8u32d

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto


**smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").**

**Preambule**

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: **„Restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník".** Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i v nabídce účastníka, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Strana 1 (celkem 17)

I. PŘE DMĚT A Ú ČEL SMLOUVY



1. Účelem této smlouvy je realizace projektu: „NPÚ, SZ Stekník - 2. etapa zpřístupnění zámku, ÚPS v Praze", registrační číslo 134Vl 12000358, financovaného ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím programu Ministerstva kultury ČR 23411 O Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, podprogram 134Vl 12 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy a závazek objednatele zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.
3. **Dilem** se dle této smlouvy rozumí odborné restaurování, uměleckořemeslná obnova a další práce a činnosti související s obnovou vybraných dřevěných prvků zámku Stekník, katastrální území 790877 Stekník, Stekník čp. I. 438 01 Žatec, rejstříkové číslo ÚS památek: 42664/5-1498. Předmět díla je podrobně specifikován dokumenty Zadání prací - restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník, K. Hladíková 2015 a Rozpočet, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, a zahrnuje zejména:

i. ODBORNÉ RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE zahrnující:

Restaurování vybraných dřevěných prvků interiéru a exteriéru zámku Stekník, u nichž je v Zadání prací určena obnova v režimu restaurování, včetně restaurování a doplnění kování.

Zpracování restaurátorských zpráv v rozsahu požadovaném § 1O odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

* 1. SPECIALIZOVANÉ UMĚLECKOŘEMESLNÉ PRÁCE zahrnující:

Obnovu vybraných dřevěných prvků interiéru a exteriéru zámku Stekník prvků v řemeslném režimu (v Zadání prací je určena obnova v řemeslném režimu), včetně obnovy a doplnění kování

* 1. DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ČINNOSTI zahrnující:

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, včetně odběrů vzorků a laboratorních analýz,


zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla tak, aby se minimalizovalo omezení provozu v místě plnění, zřízení, provoz a odstranění zařízení místa plnění (provádění prací) včetně napojení na inženýrské sítě,

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

uvedení všech povrchů dotčených v souvislosti s realizací předmětu díla do původního stavu (komunikace, zeleň, interiéry zámku Stekník, apod.).

1. ZÁ VAZNÉ POD KLADY
2. Podkladem pro provedení díla jsou v řazení dle závaznosti:

i. Zadání prací - restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník, včetně příloh, vypracované roku 2016 (dále jen „Zadání prací");





11. Sou is rací v racovaný

* 1. akty státní správy:
     + Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Žatec, č.j.: MUZA 22127/2016, ze dne 29.8.2016;

1. písemné pokyny objednatele;

Strana 2 (celkem 17)

1. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;



*I*

v1. obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, zejména se zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatní související obecně závazné předpisy.

1. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo Zadání prací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
4. RESTAURÁTORSKÉ Z PRÁVY
5. O průběhu realizace díla budou vyhotoveny restaurátorské zprávy v rozsahu požadovaném § 1O odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Restaurátorské zprávy budou předány ve 3 listinných pare a 3x na CD.
6. Objednatel bere na vědomí, že má právo k užití průvodní dokumentace pořízené zhotovitelem k účelům publikovaným v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že k dalšímu nebo jinému užití je nezbytný souhlas restaurátora (viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7. LHŮ TY PLNĚ N Í
8. Dílo bude předáváno po částech. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:


|  |  |
| --- | --- |
| I. Předání a převzetí místa plnění | nejpozději do 5 dnů od výzvy objednatele |
| ii. Předání a převzetí díla | do 30.11.2018 |

Dílčí lhůty plnění:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ...  111. | Pokládka parketové podlahy v hlavním sále, včetně povrchové úpravy | od 1.9.2018 do 31.10.2018 |
| IV. Části prvků určené k obnově na místě, v místnosti č. 221 (kuchyně) | | od 1.3.2018 do 30.5.2018 |
| v. Prvky či části prvků určených k obnově na místě, v místnosti č. 220 (jídelna) | | do 30.6.2018, následně až od 1.9.2018 |

Strana 3 (celkem 17)

Termín předání a převzetí místa plnění je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení. Dřívější plnění je možné.



1. Dílo bude předáváno po částech, ve lhůtách stanovených v dost. IV. 1 této smlouvy.
2. Objednatel předá a zhotovitel převezme místo plnění.
3. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí místa plnění písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nebo jeho části písemně e-mailem, alespoň 1O pracovních dnů předem.
4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí místa plnění zahájit provádění díla, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí místa plnění. Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou této smlouvy.
5. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li provedeno bez vad, nebo vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jeho obvyklému užívání. Do doby dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. O předání a převzetí místa plnění a předání a převzetí díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést deník prací. Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitelem termín pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré doklady vztahující se k použitým materiálům a technologiím, včetně restaurátorských zpráv.
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení v místě plnění a vyklidit místo plnění nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje místo plnění zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Zadáním prací. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
8. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky nevzniklé na jeho vůli (dále rovněž jen „vyšší moc"). Zhotovitel je povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění smlouvy okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody způsobené takovou překážkou a z ní plynoucího neplnění závazků.

1O. Pokud by vyšší moc způsobila odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, je objednatel oprávněn okamžitě od této smlouvy písemně odstoupit.

1. CENA DÍLA

1. Cena díla:


Cena díla bez DPH 3.898.906,42 Kč

DPH 818.770,35 Kč

Cena celkem včetně DPH 4.717.676,77 Kč

Strana 4 (celkem 17)

1. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu prací (dálejen „Rozpočet"), který je přílohou této smlouvy.



1. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
2. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou výslovně uvedeny v Rozpočtu, jsou však nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
3. Podmínky pro změnu ceny
   1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

11. Změna výše DPH.

1. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem Zadání prací a Rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
2. Způsob sjednání změny ceny
   1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v Rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel provede ocenění prací dle ceny v místě a čase obvyklém.

11. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

111. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

1. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či dodatečné práce proti schválenému Zadání prací bez předchozího písemné dohody dle b. 6 iii., nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.
2. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Objednatel bude v takovém případě vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o jejím vzniku objednatele informovat.


„Informováním" se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla DPH odváděna objednatelem přímo správci daně.

VI. PL ATEBNÍ PODMÍN KY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány čtvrtletně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.
3. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část

Strana S (celkem 17)

faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.



1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
2. Faktury vystavené zhotovitelem musejí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat:

text „Faktura za práce podle Smlouvy o dílo s Objednatelem, realizované v rámci projektu SMVS „NPÚ, SZ Stekník - 2. etapa zpřístupnění zámku, ÚPS v Praze", registrační číslo 134Vl 12000358"

označení účetního dokladu ajeho pořadové číslo identifikační údaje objednatele včetně DIČ identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné evidenci

označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, specifikovaného v této smlouvě číslo smlouvy objednatele a zhotovitele

popis obsahu účetního dokladu datum vystavení

datum splatnosti

datum uskutečnění zdanitelného plnění výši ceny bez daně celkem

sazbu daně nebo prohlášení, že není plátcem DPH

výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů cenu celkem včetně daně

podpis odpovědné osoby zhotovitele.

1. Přílohou faktur budou soupisy provedených prací, které jsou

1. vystavovány alespoň jedenkrát za 3 měsíce,

ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,

111. v souladu se Zadáním prací, zápisy v deníku prací a s Rozpočtem,

IV. datovány a podepsány zástupce objednatele a zástupcem zhotovitele,

v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu \*.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.

1. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

1. výslovný název Konečná faktura,


11. celkovou sjednanou cenu,

111. soupis všech uhrazených faktur, Iv. částku zbývající k úhradě.

1. Přílohou Konečné faktury budou protokoly o předání a převzetí díla ajeho částech.

Strana 6 (celkem 17)

1. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dnů ode dne vystavení faktury. 60 denní lhůta je stanovena z důvodu financování předmětu smlouvy poskytovatelem dotace.



**1**O. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven soupis o provedených pracích. Zhotovitel je povinen doručit Konečnou fakturu na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla.

**11.** Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 60 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.

1. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
2. Zálohové platby se nesjednávají.

**VII. PROVÁ DĚNÍ DÍLA**

**1.** Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

1. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zahájení realizace prací na prvcích obnovovaných na místě - v interiéru zámku Stekník, bude předcházet důkladné zajištění ochrany všech již obnovených konstrukcí a prvků interiéru (okna, dveře, táflování, podlahy, kování dveří atd.). Teprve po schválení rozsahu a způsobu ochranných opatření zástupcem objednatele mohou být zahájeny vlastní práce.
4. Po celou dobu realizace díla je zhotovitel povinen vést deník prací, který bude po dobu prací uložen v místě plnění a zhotovitel je povinen ho v případě potřeby kdykoli předložit ke kontrole. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník prací v místě plnění přístupný každý den provádění prací v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin.
5. Do deníku prací budou pravidelně (denně) zaznamenávány minimálně následující údaje:


1. jména, příjmení, profese, v případě restaurátorů č. povolení k restaurování uděleného MK ČR osob pracujících na díle

11. popis prováděných prací.

1. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude zástupce objednatele pravidelně svolávat kontrolní dny alespoň lx za 14 dní. Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny i častěji než lx za 14 dní. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých pro zhotovení díla.
3. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění prací charakteru místa plnění, tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Zadavatel si vyhrazuje, že práce budou probíhat ve dnech Út - Ne výhradně v době od 7:00 do 18:00 hodin; veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být

Strana 7 (celkem 17)

předem konzultována s objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.



1O. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu Zadání prací. Do dosažení dohody o změně Zadání prací je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

1. Poddodavatelé
   1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.
   2. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést a objednatel mu udělí souhlas. Seznam poddodavatelů bude doplňován v rámci kontrolních dnů.

111. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

* + 1. Zhotovitel je povinen dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům

1. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam osob, které se budou podílet na provádění díla, a tento seznam bude průběžně aktualizovat. Pracovníci zhotovitele jsou oprávnění pohybovat se pouze v prostorách určených objednatelem a využívat stanovené přístupové cesty.
2. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

t. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

11. Zhotovitel bude dodržovat plán BOZP vypracovaný oprávněnou osobou zadavatele (viz příloha č. 4 této smlouvy).

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
2. Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie - náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny.
4. V případě přerušení plnění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, včetně skladování věcí opatřených k provádění díla, a to na své náklady.
5. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele pořídit kopii restaurovaného objektu nebo jeho části.
6. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování díla) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).

Strana 8 (celkem 17)

1. MÍSTO PL N ĚN Í



'

*I*

1. Místo plnění je zámek Stekník, katastrální území 790877 Stekník, Stekník čp. 1., 438 01 Žatec. Prostor místa plnění je vymezen Zadáním prací. Bude-li zhotovitel pro zhotovení díla potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem objednatele.
2. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru místa plnění a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor místa plnění užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu.
4. OPRÁV N Ě N É OSOBY SMLUV N ÍCH STRAN
5. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
6. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
7. Zástupci objednatele:
   1. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,

11. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím či změnám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,

111. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,

1v. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele,

* + 1. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny,
    2. vyzvat zhotovitele k převzetí místa plnění a předat místo plnění zhotoviteli,

v11. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné místo plnění a veškeré písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,

vm. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů, 1x. činit zápisy do deníku prací.


1. Oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele.*
2. Restaurátorské práce (vybrané prvky, u nichž je v Zadání prací určena obnova v režimu restaurování) budou provádět výhradně restaurátoři - fyzické osoby, které jsou držitelem povolení k restaurování, ve smyslu § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, opravňujícího k restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva (dále jen

„restaurátoři"), uvedení v příloze č. 4 *Oprávněné osoby zhotovitele.*

1. Zhotovitel se zavazuje, že restaurátorské práce bude provádět minimálně jeden restaurátor - držitel povolení k restaurování v oboru restaurování uměleckořemeslných nepolychromovaných, nefigurálních děl ze dřeva či uměleckořemeslného nábytku.
2. V případě, že zhotovitel bude chtít tým restaurátorů rozšířit či některého z restaurátorů uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy nahradit, je povinen předložit zadavateli doklady prokazující splnění odborné způsobilosti nových restaurátorů v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.

Strana 9 (celkem 17)

X. ODPOVĚ D N OST A ZAJIŠTĚ NÍ ZÁ V AZK Ů



1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 1.000.000,- Kč za jednorázové pojistné plnění. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu objednatele předloží doklady o pojištění. Pojistná smlouva bude předložena Zhotovitelem Objednateli do pěti dnů od podpisu smlouvy.
3. Odpovědnost za vady díla

1. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

11. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.

iii. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

1. Záruka za jakost
   1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho části součásti záruku: Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak, je minimálně: 60 měsíců

11. Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla nebo jeho části nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla Užívat pro vady díla nebo jeho části, za které zhotovitel odpovídá.

111. Zhotovitel odpovídá za vady - tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v důsledku nedodržení postupu pro provedení restaurátorských prací stanoveného touto smlouvou. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla nebo jeho části objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

1v. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

1. Smluvní pokuty

1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. IV. Lhůty plnění, odst. 1


0,5 % z ceny díla

denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím místa plnění 0,5 % z ceny díla denně

Strana 1O (celkem 17)

V případě kdy objednatel zjistí, že restaurátorské práce provádí



jiná osoba než restaurátor uvedený v příloze č. 4 této smlouvy, 50.000,- Kč pokaždé

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého

objednatel neudělil souhlas 20.000,- Kč pokaždé

V případě poškození původních historických konstrukcí či

jednotlivých prvků interiérů 50.000,- Kč pokaždé

V případě zdokumentovaného nedodržení preventivní ochrany

všech konstrukcí či jednotlivých prvků interiérů 10.000,- Kč pokaždé

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se

vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí 3.000,- Kč denně

11. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

111. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

1. Úrok z prodlení. Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.
2. ZMĚ N A ZÁVAZK U ZE SMLOUVY



Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. Objednatel bude vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. U KONČ EN Í SML OUVY
2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
   1. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem,

11. zhotovování díla v rozporu se Zadáním prací a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,

111. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, 1v. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,

v. zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,

v1. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,

1. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
2. porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,

Strana 11 (celkem 17)



1x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

x. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

1. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,

111. prodlení objednatele s předáním místa plnění či dokladů podstatných pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

1. Odstoupení musí být učiněno písemně aje účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu místa plnění do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozpracované dílo včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozpracovaného díla platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.
3. O předání a převzetí nedokončených restaurátorských prací včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí nedokončených restaurátorských prací.
4. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného Zhotovitele.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
6. SPOLEČN Á A ZÁVĚ R EČN Á USTA NOV ENÍ
7. Zhotovitel bude povinen akceptovat požadované změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou z podmínek poskytování dotace včetně případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek oprávněných orgánů a pracovníků památkové péče.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací veřejné zakázky v písemné podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty a doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do 31.

12. 2027. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele.

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že

Strana 12 (celkem 17)

písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i



i. v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený v deníku prací a

11. v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený v deníku prací zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek prodloužení lhůt plnění a změny oprávněných osob zhotovitele a objednatele. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
3. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
4. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky. Zhotovitel je povinen povolit ve své datové schránce příjem poštovních datových zpráv. Tato smlouva nabyde účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Součástí této smlouvy je Zadání prací včetně příloh.
6. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

i. Rozpočet (oceněný soupis prací),

ii. Harmonogram,


111. Oprávněné osoby objednatele,

IV. Oprávněné osoby zhotovitele.


1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních , přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Praze,dne *-17-* · *-1 ° Lo 11-*

V Praze, dne */f* 7 - */f o, 1..-o ·-17--*



a 13 (celkem 17)




PŘÍLOH A Č. 1ROZPOČET (OCENĚNÝ SOU PIS PRACÍ)



Strana 14 (celkem 17)




*I*



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soupis prací | | | | | |
| Zakázka: Restaurování a uměleckořemesl ná obnova dřevěných prvků zámku Stekník  Objednatel: Národní památkový ústav IČ: 75032333 Valdštejnské náměstí 3 DIČ: CZ75032333  118 01 Praha 1-Malá Strana | | | | | |
| Zhotovitel: RE,s.r.o.  Mánesova 1643/92 120 00 Praha 2 | | | IČ:  DIČ: | 48591441  CZ48591441 |  |
|  | | |
| Roz is cen Celkem | | | | | |
| HSV |  |  | | 0,00 | |
| PSV |  |  | | 3 783 906,42 | |
| MON |  |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady |  |  | | 115 000,00 | |
| Ostatní náklady |  |  | | 0,00 | |
| Celkem |  |  | | 3 898 906,42 | |
| Reka itulace daní | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK | | | |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK | | | |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 3 898 906,42 CZK | | | |
| Základní DPH | 21 % | 818 770,35 CZK | | | |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK | | | | | |
| Cena celkem s DPH 4 717 676,77 CZK | | | | | |
| v Praze dne 30.8.2017  Za objednatele | | | | | |

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 4

*I *

/Popis rozpočtu: - Rozpočet řeší:

*I*

- restaurování a uměleckořemeslnou obnovu vybraných dřevěných prvků zámku Stekník s cílem opravy všech prvků včetně obnoveni jejich funkce a vzhledu dle původního včetně všech detailů (kování !) :

D - dveře

KO - kazetový obklad N - nábytek

O - okna

P - přepážky

PP - parketové podlahy T - táflování

Rozpočet neřeší:

* vitrážové zasklení

ue předmětem samostatného zadání)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti:

* dle Zadání prací - tabulka prvků s podrobným popisem,

vypracovaného Kateřinou Hladíkovou z NPÚ, 2016, na podkladě restaurátorských průzkumů Restaurátorského průzkumu dřevěných prvků, Libor Urbánek, 2015/1O

Restaurátorského průzkumu parketových podlah, Libor Urbánek, 2014/12

Popis, obsah a ocenění položek:

* popis položek v rozpočtu je zjednodušený, slouží pouze pro oceněni
* v každé položce musí být oceněny i všechny neuvedené související práce, které jsou rozepsány v Zadání prací (tabulce)
* podrobný popis prvků, postupů při obnově a technologií je rovněž v Zadávací tabulce
* ocenění položek musí obsahovat v plném rozsahu vše, co požaduje Zadávací tabulka
* další informace jsou v restaurátorských průzkumech
* pro ocenění jednotlivých položek je Zadávací tabulka nezbytná !
* v každé položce pro truhlářské prvky a parkety musí být také zakalkulovány veškeré potřebné montáže a demontáže , vnitrostaveništní přesun hmot, doprava na dllnu a zpět

Požadavek na kvalitu při kalkulaci cen jednotlivých položek:

* práce požadované v řemeslném režimu

musí provádět řemeslník s odpovídající praxí v oboru (číslo položky obsahuje zkratku ŘEM - viz legenda)

* práce požadované v restaurátorském režimu

musí provádět restaurátor s povolením k restaurování v daném oboru (restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva, restaurování kovů) (číslo položky obsahuje zkratku RES - viz legenda)

Výměry:

* jsou převzaty v plném rozsahu ze "Zadání prací"
* rozměry je nutné ověřit na místě !
* neslouží jako podklad pro zadávání subdodávek , objednávky dllčích prvků a materiálu,

vše je třeba překontrolovat a přeměřit na místě před realizací!

* veškeré výrobky, uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční, obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti

a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších rozhodujících technických parametrů



Ad zařízení staveniště:

* náklady na ZS budou minimální
* zázemí pro řemeslníky poskytne investor
* stavba bude napojena na vodovod a elektřinu ze zámku

Zpracováno programem **RTS** Stavitel +, © **RTS,** a.s. Stránka 2 z 4

*I*

,i'tatřídění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb: 801 47 íPoužitá cenová soustava: es RTS DATA

*I*

*,*

Struktura údajů a jejich formát: (soupis prací, obsah položek, výkaz výměr...) jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 230/2012 Sb) Metodika pro zpracování nabídkové ceny:

je předepsána programem RTS Stavitel - vyplňí se buňky s modrým pozadím

Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:

ŘEM za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné a dodávané řemeslníky příslušné profese

RES za člselnou nomenklaturou položky - individuální položky pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné a dodávané restaurátory

kce - konstrukce

mtž - montáž, osazení, provedeni

dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání

dod - dodávka, výroba + dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů PH - přesun hmot vnitrostaveništnl

Zpracováno programem **RTS** Stavitel +, © **RTS,** a.s. Stránka 3 z 4

**Rekapitulace dílů**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |  |  | 3 408 704,52 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | 375 201,90 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | 115 000,00 |
| Cena celkem | |  |  |  | 3 898 906,42 |

Zpracováno programem **RTS Stavitel** +, © **RTS,** a.s. Stránka 4 z 4



*I*

S:

**Soupis prací**

Restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Císlo položky | Název položky | MJ | množství | cena *I* MJ | Celkem |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 3 408 704,52 |
| 1 | 01/766/ŘEM | Dveře 2kř+zárubeň 1430/2220mm, obnova truhlářská a | kompi | 1,00000 | 28 000.00 | 28 000,00 |
|  |  | nátěru |
| 2 | 01/767/ŘEM | dveře dvoukřidlové rámové v horním poli prosklené do dřevěné profilované obložkové zárubně  I I I I  obnova křídel v dílně a obložky na místě:   * truhlářská repase menšího rozsahu * obnoveni fládru a související přípravné povrchové úpravy   I I I I  včetně:   * vysazení a znovu osazení křídel * dopravy křídel do dílny a zpět * vnitrostaveništního přesunu hmot   I I I I  ocenění položky:   * v plném rozsahu dle zadávací tabulky * dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu   schodiště u kaple: 1 1,00000  Kování dveří 01, obnova ,výměna a doplnění lkompll 1,00000 3 200,00 3 200,00 stávající kování:   * panty dveřních křídel historické, železné - 4 ks * panty větracího okénka historické, železné - 2 ks * zástrče dobové - 2 ks * zámek zadlabaný - 1 ks * klika se štítkem novodobá, bakelitová - 1 ks   I I I I  zámečnická oprava původního kování  včetně obnovení povrchové úpravy:   * pantů dveřních křídel - 4 ks * pantů větracího okénka - 2 ks * zástrčí - 2 ks   I I I I  doplnění kovového očka protiskluzu horní zástrče - 1 ks  nahrazení bakelitové kliky mosazným kováním typu ALT WIEN klíka-klíka - 1 ks  I I I I  včetně:   * vnitrostaveništního přesunu hmot   I I I I  ocenění položky:   * v plném rozsahu dle zadávací tabulky * dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu   schodiště u kaple: 1 1,00000[ 3500,00]  Okno 1255/2160mm neotevíravé 4 tabulkové , obnova kompi 1,00000 3 500,00  truhlářská a nátěru okno (vnitřní rovina)  neotevíravé dřevěné s plochým rámem dělené sloupkem a poutcem do kříže  I I I I  obnova na místě:   * truhlářská repase menšího rozsahu * obnovení nátěru (napuštění fermeží 2x) a související přípravné povrchové úpravy | | | | |
| 3 | 02/766/ŘEM |

Stránka 1 z 49

včetně:



37 000,00

- vnitrostaveništního přesunu hmot

4 031766/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu schodiště u kaple: 1

Dveře 2kř+zárubeň 1600/3050mm+segm štít

kompi

1,00000

- - ·

1500/600mm, obnova truhlářská a nátěru dveře dvoukřídlové svlakové hladké

do dřevěné hrubé obložkové zárubně

s hladkým segmentovým štítem v naddveří

1,00000 **37 000.00**

obnova křídel v dilně, obložky a štítu na místě:

* truhlářská repase
* povrchová úprava ve fládru a související přípravné povrchové úpravy

### I I



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| včetně:  - vysazení a znovu osazení křídel |  |  |
| - dopravy křídel do dílny a zpět |  |
| - vnitrostaveništnfho přesunu hmot |  |
| ocenění položky: |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |
| podesta 222: 1 | 1,00000 |
| Kování dveří 03, obnova a doplnění | 1,00000 | 8 400,00 |
| stávající kování: |  |  |
| - panty dveřních křídel historické, železné - 6 ks |  |  |
| - zástrče dobové - 2 ks |  |  |
| - zámek krabicový - 1 ks |  |  |
| - štítem klíčový - 1 ks |  |  |
| - zástrč novodobá - 1 ks |  |  |
| - petlice novodobá - 1 ks |  |  |
| zámečnická oprava původního kování a revize funkčnosti |  |  |
| včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): |  |  |
| - pantů - 6 ks |  |  |
| - zástrčí - 2 ks |  |  |
| - zámku krabicového - 1 ks |  |  |
| - štítku - 1 ks |  |  |
| doplnění: |  |  |
| - klíče - 3 ks |  |  |
| odstranění: |  |  |
| - zástrče novodobé - 1 ks |  |  |
| - petlice novodobé - 1 ks |  |  |
| včetně: |  |  |
| - demontáže a zpětné montáže |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| podesta 222: 1 | 1,000001 |  |

5 03/767/ŘEM

Stránka 2 z 49

6 03/766/NÁHRADA Dveře 2kř 1600/3050mm, náhradní uzamykatelná křídla lkompll 1,00000l 6 000.00I 6 000,00

dveře dvoukřídlové provizorní

do stávající dřevěné hrubé obložkové zárubně

zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly

### I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně:   * osazení a vysazení křídel * dopravy křídel na místo |  |  |  | |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| podesta 222: 1 |  | 1,00000 |
| Dveře 2kř+zárubeň 1550/2500mm, obnova truhlářská a nátěru | kompi | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| dveře dvoukřídlové rámové s kartušemi v polích |  |  |  |  |
| do dřevěné profilované obložkové zárubně |  |  |  |  |

7 04/766/RES

obnova křídel v dílně a obložky na místě:

* truhlářská revize (četné defekty)
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

### I I

včetně:

* vysazeni a znovu osazení křídel
* dopravy křídel do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

8 04/767/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu podesta 222: 1

Kování dveří 04, obnova.výměna a doplnění stávající kování:

* panty dveřních křídel historické, s mosaznými prvky - 4 ks
* zástrče dobové zapuštěné - 2 ks
* zámek mosazný, krabicový s otočnou mosaznou kličkou - 1 ks
* petlice se zámkem novodobá - 1 ks

zámečnická oprava původního kováni a revize funkčnosti včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* pantů - 4 ks
* zástrčí - 2 ks
* zámku krabicového - 1 ks

doplnění:

* kličky - 1 ks
* kličů - 2 ks

odstranění petlice se zámkem - 1 ks včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništni ho přesunu hmot ocenění položky:

Stránka 3 z 49

1,00000

1,00000

## a aoo.ool



8 800,00



3 500,0



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * v plném rozsahu dle zadávací tabulky * dle požadavk u na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu | 1,000001 | |
| podesta 222: 1 |
| 9 04/766/ZAJIŠT Zajištění vstupu 1550/2500mm na pevno, pomocí  dřevovláknitých desek | m2 | 4,00000 875.00 |
| zajištění vstupu během opravy dveřních křídel |  |  |

10 05/766/RES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * montáž * demontáž |  |  |  | |
| podesta 222: 1\*1,6\*2,5 |  | 4,00000 |
| Dveře 2kř+zárubeň 1790/2800mm, obnova truhlářská a nátěru | kompi | 1,00000 | 30 000.00 | 30 000,00 |
| dveře dvoukřídlové rámové s kartušemi v polích |  |  |  |  |
| do dřevěné profilované obložkové zárubně |  |  |  |  |

obnova křídel v dílně a obložky na místě:

* truhlářská revize (četné defekty)
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

## I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* dopravy křídel do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávac í tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu podesta 222: 1

11 05/767/RES Kování dveří 05, obnova.výměna a doplnění stávající kování:

lkompll

1,00000

1,00000

23 400,001

23 400 ,00

* panty dveřních křídel historické, s mosaznými prvky - 6 ks
* zástrče dobové zapuštěné - 2 ks
* zámek mosazný, krabicový s otočnou mosaznou kličkou (torzo) - 1 ks
* zámek novodobý (torzo) - 1 ks

zámečnická oprava původního kování a revize funkčnosti včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* pantů - 6 ks
* zástrčí - 2 ks
* zámku krabicového - 1 ks

doplnění:

* klíčů - 2 ks
* kovového očka protikusu spodní zástrče odstranění zámku novodobého - 1 ks

nová vložka bezpečnostní oboustranná cylindrická

* osazení a dodávka

včetně :

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávac í tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za tituln ím listem) rozpočtu

podesta 222: 1 1.000001

Stránka 4 z 49



*I* 12 D5/766/NÁHRADA

Dveře 2kř 1800/2800mm, náhradní uzamykatelná křídla


dveře dvoukřídlové provizorní

do stávající dřevěné hrubé obložkové zárubně

zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly

I

1,000001



6 000,00

včetně:

* osazení a vysazení křídel
* dopravy křídel na místo
* vnitrostaveništního přesunu hmot

13 D6/766/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu podesta 222: 1

Dveře 2kř+zárubeň 1790/2800mm, obnova truhlářská,nátěru,čalounění

dveře dvoukřídlové rámové se dvěma poli dolními s dřevěnou plochou výplní

a horními otevíravými se 3 prosklenými výplněmi

z rubové strany křídel celoplošně očalouněné umělou usní do dřevěné profilované obložkové zárubně

kompi

1,00000

1,00000

26 000.00

26 000,00



obnova křídel v dílně a obložky na místě:

* truhlářská revize
* obnovení fládru a související přípravné povrchové úpravy
* obnovení čalounění z rubové strany křídel imitujícího useň
* doplnění prosklené výplně

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* dopravy křídel do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

14 D6/767/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kuchyně 221: 1

Kování dveří D6, obnova,výměna a doplnění stávající kování:

* panty dveřních křídel historické - 6 ks
* panty křídel prosklených výplní - 4 ks
* zástrče prosté - 2 ks
* zámek krabicový s kličkou - 1 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) :

* pantů dveřních křídel - 6 ks
* pantů prosklených výplní - 4 ks
* zástrčí - 2 ks
* zámku krabicového - 1 ks

doplnění:

* kličky - 1 ks
* klíčů - 2 ks včetně:

Stránka 5 z 49

1,000001

1,00000

**8 900,001**

8 900,00

15 K07/766/RES



24 000,00

18 000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * demontáže a zpětné montáže * vnitrostaveništniho přesunu hmot |  |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| kuchyně 221: 1 |  | 1,00000 |
| Kazetový obklad vstupu 2x 770/2580 a 1x1430/770mm, obnova truhlářská a nátěru | kompl | 1,00000 | 24 000,00 |
| kazetový obklad mezidveřniho prostoru |  |  |  |
| obložení rámové konstrukce |  |  |  |
| s kazetovými výplněmi a s kartušemi v polích |  |  |  |

bočních stěn vstupu - 2x 770/2580 mm a podhledu 1430/770 mm

### I I

obnova na místě:

* + truhlářská revize (četné defekty)
  + obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

### I I

včetně :

* + vnitrostaveništního přesunu hmot

16 08/766/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu vstup 221/220 : 1

Dveře 1kř+zárubeň 1080/2160mm, obnova truhlářská a nátěru

dveře jednokřídlové rámové se čtyřmi výplněmi do dřevěné profilované obložkové zárubně

kompi

1,00000

1,00000

18000.00

obnova křídla v dílně a obložky na místě:

* truhlářská revize
* obnovení fládru a související přípravné povrchové úpravy

## I

včetně:

* vysazeni a znovu osazení křídla
* dopravy křídla do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

17 08/767/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kuchyně 221 : 1

Kování dveři 08, obnova,výměna a doplnění stávající kování:

* panty dveřních křídel původní - 2 ks
* zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks
* klika se štítkem novodobá, bakelitová - 1 ks

3300.



3 300,00

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištěni a konzervace):

* pantů dveřních křídel - 2 ks

I

nahrazení bakelitové kliky mosazným kováním typu ALT WIEN klika-klika - 1 ks

### I I

odstranění novodobého zámku

včetně:

* demontáže a zpětné montáže

Stránka 6 z 49



*I*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot  ocenění položky: |  |  |  | |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| kuchyně 221: 1 |  | 1,00000 |
| Kazetový obklad vstupu 2x 760/2010 a 1x800/760mm, obnova truhláfská a nátěru | kompi | 1,00000 | 16000,00 | 16 000,00 |
| obklad rámové konstrukce |  |  |  |  |
| s kazetovými výplněmi a s kartušemi v polích |  |  |  |  |

18 K09/766/ŘEM

bočních stěn vstupu - 2x 760/2010 mm a podhledu 800/760 mm

I

obnova na místě:

* truhlářská revize (drobné lokální defekty)
* obnovení fládru a související přípravné povrchové úpravy

I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně:  - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |  | |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| vstup 221/219: 1 |  | 1,00000 |
| 19 010/766/ŘEM Okno 1210/2120mm 4 křídlé,6ti tabulkové, obnova  truhláfská a nátěru | kompl | 1,00000 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| okno (vnitřní rovina) |  | | | |
| základní rám se 4 mi okenními křídly |
| vrchní křídla rámové konstrukce s jed ním zaskleným polem |
| spodní křídla dělená příčkou na dvě zasklená pole |

obnova křídel a rámu:

* truhlářská repase menšího rozsahu
* obnovení nátěru krycího emailového a související přípravné povrchové úpravy

I I

včetně:

* vyvěšení a znovu zavěšení křídel
* vnitrostaveništního přesunu hmot

20 0101767/ŘEM

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávac í tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kuchyně 221: 1

Kování okna 010, obnova stávající kování:

* + panty novodobé - 1O ks
  + okenní rozvorové olivy - hrubé repliky dobových oliv - 2 ks

I

1,00000

1,00000

6 500.001

6 500,00

zámečnická oprava stávajícího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* pantů - 1O ks
* rozvorových oliv - 2 ks

včetně :

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

Stránka 7 z 49



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kuchyně 221: 1 |  | 1,00000 |  | |
| 21 011/766/RES | Dveře 2kř+zárubeň 1770/2770mm, obnova truhlářská,nátěru.čalounění | kompi | 1,00000 | 24 000.00 | 24 000,\ |
|  | dveře dvoukřídlové rámové s kartušemi v polích |  | | | |
|  | dolními s dřevěnou plochou výplní |
|  | z rubové strany křídel celoplošně očalouněné umělou usní |
|  | do dřevěné profilované obložkové zárubně |

obnova křídel v dílně a obložky na místě:



* truhlářská revize
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy
* obnovení čalounění z rubové strany křídel imitujícího useň

### I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* dopravy křídel do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

22 011/767/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulnlm listem) rozpočtu jídelna 220: 1

Kování dveří 011, obnova .výměna a doplnění stávající kování:

* panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 6 ks
* zástrče zapuštěné železné - 2 ks
* zámek krabicový (torzo) - 1 ks
* zámek novodobý s vložkou

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* pantů dveřních křídel - 6 ks
* zástrčí - 2 ks
* zámku krabicového s doplněním mosazného portiku - 1 ks

### I

1,00000

1,00000

**20 200.ool**

20 200,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| doplnění:  - kličky - 1 ks |  |  |  | |
| - klíčů - 2 ks |  |  |
| - kovového očka protikusu hornl zástrče |  |  |
| - kovového táhla spodní zástrče v délce 340 mm |  |  |
| včetně: |  |  |
| - demontáže a zpětné montáže |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| jídelna 220: 1 |  | 1,00000 |
| 23 T12/766/RES Táflování rámové konstrukce s kazetovými výplněmi, obnova truhlářská a nátěru | m2 | 42,31680 | 3 200,00 | 135 413,76 |

táflování rámové konstrukce s plochými kazetovými výplněmi s nízkým hladkým soklem

a zakončením konzolovou římsou se zubořezem

obnova v dílně:

* truhlářská revize a doplnění
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

### I I

Stránka 8 z 49



24 T13/766/ŘEM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně:  - demontáže a zpětné montáže |  |  |  | |
| - dopravy do dílny a zpět |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| jídelna 220: |  |  |
| stěny: 18,56\*2,28 |  | 42,31680 |
| Táflování se servírovacím okénkem 830/2280mm, truhlářská výroba a doplnění+nátěr+čalounění | kompi | 1,00000 | 20 000.00 | 20 000,00 |
| přístup k okénku umožňujícímu servírování jídel z kuchyně |  |  |  |  |
| zajištěný pomocí dvoukřídlových dvířek, |  |  |  |  |

která v tomto místě nahrazují pevné táflování stěn místnosti

## I

výroba v dílně:

* zhotovení provádějící výkresové dokumentace
* výroba chybějící části dřevěného obkladu dle vzoru dvířek zabudované skříně (například N16)
* výroba horní části dvířek servírovacího okénka dle dochované spodní části
* šelaková politura a související přípravné povrchové úpravy
* obnovení čalounění imitujícího useň

včetně:

* demontáže a montáže
* dopravy do dílny a zpět
* vnitrostaveništniho přesunu hmot

25 T13/767/ŘEM

26 N14/766/RES

ocenění položky.

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1

Kování dvířek T13, obnova.výměna a doplnění zámečnická oprava původního mosaz kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* + pantů dvířek servírovacího okénka - 2 ks
  + očka servírovacího okénka - 1 ks

doplnění mosazného kování:

* + pantů dvoukřídlových dvířek - 6 ks
  + zámku zapuštěného skříňového - 1 ks
  + klíčků - 2 ks
  + pantů dvířek servírovacího otvoru - 2 ks
  + zástrčky servírovacího otvoru - 1 ks

včetně:

* + demontáže a zpětné montáže
  + vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1

Zabudovaný příborník š/hl/v=1600/430/2770mm, obnova kompl

1,00000

1,00000

1,00000l

1,00000

15 600,001

000.,

15 600,00

30 000,00

truhlářská a nátěru

zabudovaný příborník

se dvěmi zapuštěnými policemi na talíře

a zabudovanou skříni s jedněmi jednokřídlovými a jedněmi dvoukřídlovými dvířky

### I I

Stránka 9 z 49

obnova v dílně:



* truhlářská revize
* doplnění kazetové výplně spodních dvířek
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové iípravy

### I I

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* dopravy do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

27 N14/767/RES

28 N15/766/RES

29 N15/767/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* díe požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu j ídelna 220: 1

Kování dvířek N14, obnova ,výměna a doplnění stávající kování k příborníku N14:

ad jednokřídlá dvířka

* klíčový štítek, dochován - 1 ks
* zámek zadlabaný s klíčkem, chybí ·1+1 ks ad dvoukřídlová dvířka
* původní kování kompletně dochované, chybí pouze klíček
* panty dvířek železné - 4 ks

zámečnická oprava a doplnění kování (repliky)

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) :

* zdobného kování
* pantů
* zámků skříňových
* klíčků - vždy 2 ks k jednomu zámku

včetně :

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1

Stolek odkládací přístěnný š/hl/v=950/430/1050mm , kompi obnova a doplnění truhlářská a nátěru

stolek s plnou trnoží a tordovanýma nohama s lubem dekorovaným řezbou

s chybějící dvojicí zásuvek se zdobným kováním

obnova v dílně:

* truhlářská revize a doplnění dvou zásuvek
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

### I I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| včetně:   * dopravy do dílny a zpět * vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  | |
| ocenění položky : |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |
| jídelna 220: 2 | 2,00000 1 |
| Kování stolku N15, repliky-výroba a montáž | 2,00000 | 12 400.001 | 24 800,00 |
| výroba a montáž replik zdobného tepaného kování na dvojicí šuplíků: |  |  |  |
| - "gotický" klíčový štítek s kruhovou úchytkou • 2 ks |  |  |  |

1,000001

1,00000

1,00000

2,00000

###### 11 900.ooJ

40 000.00

11 900,00

80 000,00

Stránka 10 z 49



*I* - klíčky - 2x2 ks

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně:  - vnitrostaveništ ního přesunu hmot |  |  |  | |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| jídelna 220: 2 |  | 2,00000 |
| Příborník řezbovaný š/hl/v=1430/710/2200mm, obnova a doplnění truhlářská a nátěru | kompl | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| příborník bohatě zdobený |  |  |  |  |

30 N16/766/RES

s hlubokou nízkou skříní s dvoukř ídlými osovýmidvířky a dvěma zásuvkami s výsuvnými servírovacími deskami

a funkčně členěným nástavcem

obnova v dílně:

* truhlářská revize a doplnění kazetové výplně spodních dvířek
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

### I I

včetně:

* dopravy do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

31 N16/767/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1

Kování dvířek N16, obnova.výměna a doplněni stávající kování k příborníku N16:

* panty skříňových dvířek - 8 ks
* zámky zadlabané zásuvek - 2 ks
* kličky k zámkům zásuvek chybí - 2 ks
* klíčový štítek dekorativní - 1 ks
* klíčový štítek dekorativní chybí - 1 ks
* očka protikusu závory kovová
* očko (úchytka) servírovací desky železné
* zámek zadlabaný malé skříňky chybí - 1 ks
* protikus zámku malé skříňky je dochovaný - 1 ks
* kování větší skříňky jednokřídlé je dochované
* klíček zámku větší skříňky chybí - 1 ks
* zámeček s jazýčkem spodní skříně - 1 ks
* klíček ke spodní skříni chybí - 1 ks
* očko protikusu zástrčí kovové chybi

zámečnická oprava zachovaného původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištěni a konzervace):

* pantů
* skříňových zámků

a doplnění kování (repliky):

* klíčového štítku k zásuvce - 1 ks
* všech chybějících části kování

(zámky skříňové či jejich části, protikusy zástrčí)

* klíčků - ke každému zámku 2 ks

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništni ho přesunu hmot

Stránka 11 z 49

1,00000l

1,00000

25200.001

25 200,00



-----------



32 N17/766/RES

33 N17/767/RES

34 N18/766/RES

oceněni položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1

Skříň zabudovaná š/hl/v=850/390/1880mm , obnova kompl truhlái'ská a nátěru

skříň vestavěná v síle zdiva

s dvoukřídlými osovými dvířky rámové konstrukce členěním splývající s táflováním místnosti

obnova křídel v dílně a interieru skříně na místě:

* truhlářská revize
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I  včetně: | I |  | | |
| - demontáže a zpět né montáže |  |
| - dopravy do dílny a zpět |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |
| oceněni položky· |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |
| jídelna 220: 1  Kování dvířek N17, obnova.výměna a doplnění |  | 1,00000l  1,00000 | 6 300,001 | 6 300,00 |
| stávající kování zabudované skříně N17: |  |  |  |  |
| - panty skříňových dvířek - 6 ks |  |  |  |  |
| - zámek zadlabaný a klíčové štítky - 1+2 ks |  |  |  |  |
| - klíček chybí - 1 ks |  |  |  |  |
| zámečnická revize zachovaného původního kování |  |  |  |  |
| včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): |  |  |  |  |
| - pantů |  |  |  |  |
| - skříňového zámku |  |  |  |  |
| - štítků |  |  |  |  |
| doplnění kování (repliky): |  |  |  |  |
| - klíčků k zámku 1x2 ks |  |  |  |  |
| včetně : |  |  |  |  |
| - demontáže a zpětné montáže |  |  |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |  |  |
| ocenění položky: |  |  |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |  |  |
| jídelna 220: 1 |  | 1,00000 |  |  |
| Stolek konzolový š/hl=1610/1080mm, obnova truhlái'ská a kompl nátěru |  | 2,00000 | 6 000.00 | 12 000,00 |
| deska konzolového vyklápěcího stolu |  |  |  |  |
| zavěšená na třech pantech a zajištěná pomocí zástrče |  |  |  |  |

1,000001



1,00000

15 000,00

obnova v dílně:

* truhlářská revize (lokální defekty)
* obnovení šelakové politury a souvisejicí připravné povrchové úpravy

### I I

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* dopravy do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

Stránka 12 z 49



*v*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ocenění položky:   * v plném rozsahu dle zadávací tabulky * dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |  | |
| jídelna 220: 2 |  | 2,00000 |
| Kování konzolového stolku N18, obnova,výměna a doplnění | kompi | 1,00000 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| stávající kování obou stolků: |  | | | |
| - panty původní mosazné - 2x3 ks |
| - zástrč původní železná tepaná - 2x 1 ks |
| - kovová podpěra - 2x1 ks chyb1 |
| - úchytka zdobná železná - 1 ks se zachoval a 1 ks chybí |

35 N18/767/RES

zámečnická revize zachovaného původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* pantů - 6 ks
* zástrčí - 2 ks
* úchytky - 1 ks

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| doplnění kování (repliky):  - podpěr - 2 ks |  |  |  | |
| - úchytky - 1 ks |  |  |
| včetně: |  |  |
| - demontáže a zpětné montáže |  |  |
| - vnitrostaven ištního přesunu hmot |  |  |
| oceněni položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| jídelna 220: 1 |  | 1,00000 |
| 36 019/766/RES Dveře 2kř+zárubeň 1770/2770mm, obnova truhlářská a  nátěru | kompi | 1,00000 | 34 000.00 | 34 000,00 |
| dveře dvoukřídlové rámové s profilovanou kazetovou výplní |  |  |  |  |
| do dřevěné profilované obložkové zárubně |  |  |  |  |

obnova křídel v dílně a obložky na místě:



* truhlářská revize (lokální defekty)
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

## I I

včetně:

* vysazení a znovuosazení křídel
* dopravy křídel do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1

37 019/767/RES Kování dveří 019, obnova,výměna a doplnění

stávající kování:

* panty dveřních křídel historické - 6 ks
* zástrče zapuštěné železné - 2 ks

lkompll

1,00000 12 400 .ool

1,000001

12 400,00

* zámek krabicový mosazný s nepůvodní železnou kličkou - 1 ks
* mosazné kartušové štítky - 2 ks chybí
* mosazné kličky - 2 ks chybí
* zámek novodobý s vložkou - 1 ks
* kovová petlice dodatečně osazená - 1 ks

Stránka 13 z 49

zámečnická oprava původního kování



včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* pantů dveřních křídel - 6 ks
* zástrčí - 2 ks
* zámku krabicového - 1 ks

38 019/766/NÁHRADA

|  |  |
| --- | --- |
| doplnění:  - klíčových kartušových štítků - 2 ks |  |
| * klíček - 2 ks * klíčů - 2 ks * kovového očka protikusu horní zástrče |
| odstranění:  - zámku novodobého - 1 ks |
| - kovové petlice - 1 ks |
| včetně: |
| * demontáže a zpětné montáže * vnitrostaveništního přesunu hmot |
| ocenění položky: |
| * v plném rozsahu dle zadávací tabulky * dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |
| jídelna 220: 1  Dveře 2kř 1800/2800mm, náhradní uzamykatelná křídla | kompl |
| dveře dvoukřídlové provizorní  do stávající dřevěné obložkové zárubně |  |

1,00000

1,000001·---s-o=oo.oo

6 000,00

zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly

I

včetně:

* osazení a vysazení křídel
* dopravy křídel na místo
* vnitrostaveništního přesunu hmot

39 K020/766/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1

Kazetový obklad vstupu 2x 770/2580 a 1x1430/770mm, kompl obnova truhlářská a nátěru

obklad rámové konstrukce

s kazetovými výplněmi a profilovanou obložkou

bočních stěn vstupu - 2x 770/2580 mm a podhledu 1430/770 mm

### I I

1,000001

1,00000

21 000,00

21 000,00

obnova na místě:

* truhlářská revize (drobné lokální defekty)
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

### I I

včetně:

* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávac í tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1

Stránka 14 z 49

1.00000 1



*v*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 021/766/RES | Dveře 2kř+zárubeň 1360/2320mm, obnova truhlářská a | 1,00000 **28 000.00** | 28 000,00 |
|  | nátěru  dveře dvoukřídlové rámové s profilovanou kazetovou výplní |  |  |
|  | do dřevěné profilované obložkové zárubně |  |  |

obnova křídel v dílně a obložky na místě:

* truhlářská revize, konstrukční zpevnění
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

### I I

včetně:

* vysazení a znovuosazení křídel
* dopravy křídel do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

41 021/767/RES

oceněni položky :

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1

Kování dveří 021, obnova.výměna a doplnění stávající kování:

* + panty dveřních křídel historické - 4 ks
  + zástrče zapuštěné železné - 2 ks
  + zámek krabicový s tvarovou kličkou kompletní - 1 ks
  + zámek novodobý s vložkou - 1 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* + pantů dveřních křídel - 4 ks
  + zástrčí - 2 ks
  + zámku krabicového - 1 ks

doplnění:

* + klíčů - 2 ks

odstranění:

* + zámku novodobého - 1 ks

včetně:

* + demontáže a zpětné montáže
  + vnitrostaveništního přesunu hmot

1,00000



1,00000

5 800,00

42 022/766/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1

Okno 1210/2120mm 3 křídlé,vrchní křídlo výklopné, obnova truhlářská a nátěru

okno (vnitřní rovina)

okenní rám se 3 mi okenními křídly rámové konstrukce

kompi

1,00000

2,00000

**18 000,00**

36 000,00

vrchní křídlo výklopné s dochovaným původním zasklením šestihrany do olova a s malovaným kruhovým terčem

spodní křídla s čirým zasklením

obnova křídel a rámu:

* truhlářská repase
* revize čirého zaskleni

(oprava vitrážového zaskleni se zde neřeší, je předmětem samostatného zadání)

* obnovení fládrování a související přípravné povrchové úpravy

### I

**Stránka 15** z 49

43 022/767/RES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| včetně:  - vysazení a znovu osazení křídel |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |
| ocenění položky: |  |
| - v plném rozsahu dle zadávac í tabulky |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |
| jídelna 220: 2 | 2,00000 |
| Kování okna 022, obnova | 2,00000 | 7 900.001 15 800,00 |
| stávající kování: |  | |
| - panty mosazné - 8 ks |
| - okenní rozvorové olivy z mosazi - 2 ks |
| - ozdobné rohovníky - 12 ks |
| - historický výklopný systém včetně mosazného táhla - 1 ks |

### I

zámečnická oprava stávaj icího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* obnovení funkce výklopného mechanismu horního krídla

### I

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništní ho přesunu hmot

44 024/766/ŘEM

"--16 000,00""'

obnova křídel a okenních rámů (vnitřního a vnějšího):

|  |  |
| --- | --- |
| ocenění položky:   * v plném rozsahu dle zadávací tabulky * dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |
| jídelna 220: 2 | 2,00000 |
| Okno 1210/2120mm 4 křídlé na meziokenní kci, obnova kompl zednická.truhlářská a nátěru | 1,00000 |
| okno (vnitřní rovina) |  |
| okenní rám se 4 mi okenními křídly na meziokenní konstrukci |  |
| vrchní křídla po jednom poli |  |
| spodní křídla rámové konstrukce každé členěno na tři pole |  |
| s čirým zasklením |  |
| meziokenní rám v havarijním stavu |  |
| meziokenní rám: |  |
| - demontáž stávajícího havarijního do suti |  |
| - zednická oprava a vybílení zděné špalety |  |

* truhlářská repase
* revize zasklení
* obnovení povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav

### I I I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel a rámů

(vnější i vnitřní okenní rám budou zakotveny do zděné špalety)

* vnitrostaveništního přesunu hmot



16 000,00

6 500,00

45 024/767/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu rohový pokoj 219: 1

Kování okna 024, obnova stávající kování:

* panty typizované - 10 ks
* okenní rozvory s olivou z lité mosazi

Stránka 16 z 49

1,000001

1,00000 s soo.ool



zámečnická oprava a revize stávajícího kování

/

včetně obnoveni povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

### I

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

46 0251766/ŘEM

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu rohový pokoj 219: 1

Okno 1210/2120mm 4 křidlé ve zděné špaletě, obnova kompl truhlářská a nátěru

okno (vnitřní rovina)

okenní rám se 4 mi okenními křídly ve zděné špaletě vrchni křídla po jednom poli

1,000001

1,00000 16 000,00

16 000,00

spodní křídla rámové konstrukce každé členěno na tři pole subtilnimi přičlemi s čirým zasklenim



obnova křídel a okenních rámů:

* truhlářská repase
* revize zasklení
* obnovení povrchové úpravy v krycim emailu včetně souvisejícich přípravných povrchových úprav

### I I I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* vnitrostaveništního přesunu hmot

47 025/767/ŘEM

oceněni položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu rohový pokoj 219: 1


Kovániokna 025, obnova stávající kování:

* + panty původní - 1O ks
  + okenní rozvory historizující s dobovou olivou z lité mosazi

### I

zámečnická oprava a revize stávajícího kování

1,00000



1,00000

6 500,00

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace}

### I

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništniho přesunu hmot

48 027/766/RES



ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu rohový pokoj 219: 1

Dveře 1kř+zárubeň 1080/2160mm, obnova truhlářská ,nátěru,čalounění

dveře jednokřídlové rámové se čtyřmi kazetovými poli do dřevěné profilované obložkové zárubně

z jedné strany křídla celoplošně potažené plátnem (dožilé)

obnova křídla v dílně a obložky na místě:

* truhlářská revize
* odstranění tvarové obložky ze strany do pokoje
* vyspraveni konstrukční plochy pevného obkladu
* otočeni křídla do původní polohy (dnes opačně)

Stránka 17 z 49

kompi

### I

1,00000

1,00000 15 000,00

15 000,00

* obnovení fládru a šelakové politury včetně souvisejících přípravných povrchových úprav



##### I I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídla
* dopravy křídla do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

49 027/767/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu rohový pokoj 219: 1

Kování dveří 027, obnova,výměna a doplnění stávající kování:

* panty dveřních křídel původní - 3 ks
* klika se štítkem novodobá, bakelitová

1,000001



1,00000

6 400,00

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* pantů dveřních křídel - 3 ks

doplnění:

* zámku zapuštěného s kličkou a štítky z lité mosazi - 1 ks
* klíčů - 2 ks

odstraněn í:

* zámku novodobého - 1 ks
* kliky se štítkem bakelitové - 1 ks

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

50 028/766/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu rohový pokoj 219: 1

Dveře 2kř+zárubeň 1350/2270mm, obnova truhlářská a nátěru

dveře dvoukřídlové rámové s kazetovými výplněmi do dřevěné profilované obložkové zárubně

kompi

1,00000

1,000001--2-1 0-,oo

27 000,00

obnova křídel v dílně a obložky na místě:

* truhlářská revize (lokální defekty)
* zpevnění konstrukce
* obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I  včetně: | I |  |  | |
| - vysazení a znovu osazení křídel |  |  |
| - dopravy křídel do dílny a zpět |  |  |
| - vnitrostaveništni ho přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| rohový pokoj 219: 1 |  | 1,000001 |
| 51 028/767/RES Kování dveří 028, obnova,výměna a doplnění |  | 1,00000 | 10 400,001 | 10 400,00 |
| stávající kování: |  |  |  |  |
| - panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 4 ks |  |  |  |  |
| - zástrče dobové - 2 ks |  |  |  |  |

Stránka 18 z 49



* + zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks

/

* + zámek druhotný - 1 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy vyčištění a konzervace) :

* + pantů dveřních křídel - 4 ks
  + zastrčí - 2 ks
  + zámku krabicového - 1 ks

52 029/766/ŘEM



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| doplnění:   * původních pantů * klíčů - 2 ks |  |  |  | |
| odstranění: |  |  |
| - zámku druhotného - 1 ks |  |  |
| včetně: |  |  |
| - demontáže a zpět né montáže |  |  |
| ·vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| rohový pokoj 219: 1 |  | 1,00000 |
| Okno 1210/2120mm 4 křídlé na meziokenní kci, obnova truhlářská a nátěru | kompl | 1,00000 | **16 000,00** | 16 000,00 |
| okno (vnitřní rovina) |  |  |  |  |

okenní rám se 4 mi okenními křídly na meziokenní konstrukci vrchní křídla po jednom poli

spodní křídla rámové konstrukce každé členěno na tři pole subtilními příčlemi s čirým zasklením

obnova křídel a okenních rámů:

* truhlářská repase
* revize zasklení
* obnovení povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav

I I I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* vnitrostaveništního přesunu hmot

53 029/767/ŘEM

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu táflovaný pokoj 218: 1

Kování okna 029, obnova stávající kování:

* + panty typizované - 1O ks
  + okenní rozvory historizující s olivou z lité mosazi

1,00000

1,00000

**6 500.001**

6 500,00

zámečnická oprava a revize stávajícího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

### I

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky

Stránka 19 z 49



54 030/766/ŘEM

16 ooo.

spodní křídla rámové konstrukce každé členěno na tři pole subtilními příčlemi s čirým zasklením

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  | | |
| táflovaný pokoj 218: 1 |  | 1,00000 |  |
| Okno 1210/2120mm 4 křídlé ve zděné špaletě, obnova | kompl | 1,00000 | 16 000,00 |
| truhlářská a nátěru |  | | |
| okno (vnitřní rovina) |
| okenní rám se 4 mí okenními křídly ve zděné špaletě |
| vrchní křídla po jednom polí |

obnova křídel a okenních rámů:

* truhlářská repase
* revize zasklení
* obnoveni povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav

### I I I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* vnitrostaveništního přesunu hmot

55 030n67/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu táflovaný pokoj 218: 1

Kování okna 030, obnova stávající kování:

* panty původní - 10 ks
* okenní rozvory historizující s olivou z lité mosazi

1,00000



1,00000

6 500,00

zámečnická oprava a revize stávajícího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

### I

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

56 T32a/766/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu táflovaný pokoj 218: 1

Táflování rámové konstrukce s kazetovými výplněmi, m2 obnova truhlářská a nátěru

táflování rámové konstrukce s kazetovými výplněmi

v ploše obdélníková pole s vykrojenými rohy či asymetrické kartuše s vyšší profilovanou lištou při podlaze

a zakončením profilovanou římsou

včetně v táflování zabudované vnitřní rohové skříňky s policemi

### I

1,00000

40,49050

129 569,60

3 200,00

obnova:



* truhlářská revize a doplnění
* obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

### I I

včetně:

* případné demontáže a zpětné montáže
* případné dopravy do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

Stránka 20 z 49



*(*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| táflovaný pokoj 218: |  |  |  | |
| stěny: 17,23\*2,35 |  | 40,49050 |
| Skříňka zabudovaná vnitřní s policemí , obnova truhlářská a nátěru | kompl | 1,00000 | 25 000,0Q | 25 000,00 |
| bez táflování |  |  |  |  |

57 T32b/766/RES

obnova:

* odstranění druhotných prvků
* truhlářská revize
* oprava korpusu
* obnovení povrchové úpravy

včetně:

* případné demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

58 T32b/767/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu táflovaný pokoj 218: 1

Kování dv!řek T32, obnova.výměna a doplněn! stávající kování rohové skříňky T32b

* panty - 3 ks
* zámek zadlabaný - 1 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

### I

1.00000

1 I

1.00000 --a-soo.oo

8 600,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| doplnění kování:  - klíčového štítku - 1 ks |  |  |  | |
| - klíčků - 2 ks |  |  |
| včetně: |  |  |
| - demontáže a zpětné montáže |  |  |
| - vnitrostaveništ ního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| táflovaný pokoj 218: 1 |  | 1,00000 |
| 59 033n66/RES Okno 1400/2750mm 4 křídlé+obloukové nad př!čkou, obnova truhlářská a nátěru | kompi | 2,00000 | 14 000.00 | 28 000,00 |
| okno do chodby |  | | | |
| okenní rám dělený příčkou ve dvou třetinách |
| nad příčkou - samostatné obloukové okno |
| pod příčkou - 4 okenní křídla |
| vrchní 2 křídla dělena příčkou na 2 pole |
| spodní 2 křídla dělena příčkami na 3 pole |
| s čirým zasklením |

obnova křídel a obloukového okna v dílně a okenního rámu .s dělící příčkou na mistě:

* truhlářská revize
* revize zasklení, obnova zakytování

(v maximálně míře musí být zachováno původní sklo)

* obnovení povrchové úpravy v šelakové polituře včetně souvisej ících přípravných povrchových úprav

včetně:

* + vysazení a znovu osazení křídel

Stránka 21 z 49



60 033/767/RES

13 000,00

61 035/766/RES

1,00000 ·--**25 000**-**,00**-·

25 000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * dopravy do dílny a zpět * vnitrostaveništního přesunu hmot * zajištění otvoru během realizace průsvitnou folií |  |  |
| ocenění položky: |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |
| hlavní sál 217: 2 | 2,000001 |
| Kování okna 033, obnova | 2,00000 | **6 500,001** |
| stávající kování: |  | |
| - panty dobové - 1O ks |
| - zástrče kované s mosaznými prvky - 4 ks |
| zámečnická oprava a revize stávajícího kování |
| včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) |
| případné doplnění chybějících částí |
| včetně: |
| - demontáže a zpětné montáže |
| - vnitrostaveništníh o přesunu hmot |
| ocenění položky: |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |

obnova křídel v dílně, rámu a nadsvětlíku na místě:

|  |  |
| --- | --- |
| hlavní sál 217: 2 | 2,00000 |
| Dveře 1420/3680mm 2kř se segmentovým nadsvětlíkem, kompl obnova truhlářská a nátěru |  |
| dveře na chodbu |  |
| dvoukřídlové s pevným segmentově stlačeným nadsvětlíkem |  |
| děleným paprsčitě do čtyř zasklených polí |  |
| s křídly rámové konstrukce |  |
| ve spodní části s kazetovými výplněmi zdobenými kartušemi, |  |
| výše -2x5 prosklených polí dělených příčlemi |  |

* truhlářská revize a zpevnění konstrukce
* revize zasklení, výměna prasklých a novodobých skleněných tabulí ručně foukaným tabulovým sklem
* doplnění sklenářského kytu
* obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I  včetně: | I |  |  |
| - vysazení a znovu osazení křídel |  |  |
| - dopravy křídel do dílny a zpět |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| - zajištění otvoru během realizace průsvitnou folii |  |  |
| oceněni položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| hlavní sál 217: **1** |  | 1,000001 |
| 62 035/767/RES Kování dveří 035, obnova .výměna a doplnění |  | 1,00000 **22 ooo.oo** | **l** 22 000,00 |
| stávající kování: |  | | |
| - panty dveřních křídel historické - 6 ks |
| - zástrče zapuštěné železné - 2 ks |
| - zámek novodobý s vložkou a plastovou klikou - 1 ks |
| zámečnická oprava původního kování |
| včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): |
| - pantů dveřních křídel - 6 ks |

**Stránka** 22 z **49**

63 036/766/RES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - zástrčí - 2 ks  doplnění, výroba a dodávka kopií |  |  |  | |
| - původních pantů |  |  |
| - zámku dveřního zapuštěného - 1 ks |  |  |
| - klíčových štítků - 2 ks |  |  |
| - tvarových kliček - 2 ks |  |  |
| - klíčů - 2 ks |  |  |
| - kovového táhla spodní zástrče dl. 34 cm |  |  |
| - kovového očka protikusu spodní zástrče |  |  |
| odstranění : |  |  |
| - zámku novodobého - 1 ks |  |  |
| včetně: |  |  |
| - demontáže a zpětné montáže |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| hlavní sál 217: 1 |  | 1,00000 |
| Dveře 2kř+zárubeň 1460/2780mm, obnova truhlářská a nátěru | kompl | 1,00000 | 26 000.00 | 26 000,00 |

dveře dvoukřídlové rámové se dvěma kazetovými výplněmi a asymetrickými kartušemi v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně

obnova křídel v dílně a obložky na místě:

* truhlářská revize a doplnění klapačky
* obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* dopravy křídel do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky

I

* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

hlavní sál 217: 1 1.00000

64 036/767/RES

Kování dveří 036, obnova.výměna a doplnění stávající kování:

* panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 6 ks
* zástrče zapuštěné železné - původně 2 ks, horní zástrč - 1 ks chybí
* zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks chybí
* zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) :

* pantů dveřních křídel - 6 ks
* zástrčí - 1 ks

doplnění:

* táhla horní zástrče dl. 125 cm
* mosazného očka protikusu spodní zástrče - 1 ks
* zámku krabicového mosazného s kličkou a štítky - 1 ks
* klíčů - 2 ks odstraněn í:

Stránka 23 z 49

1.00000,\_\_2\_0 000.oo

20 000,00



*I*

* zámku novodobého - 1 ks

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništniho přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

hlavní sál 217: 1 1,000001.

65 036/766/ZAJIŠT Zajištění vstupu 1460/2780mm na pevno, pomocí m2 4,20000 835.00

dřevovláknitých desek

zajištění vstupu během opravy dveřních křídel

* montáž
* demontáž

hlavní sál 217: 1,5\*2,8 4,20000

66 K037/766/RES Kazetový obklad vstupu 2x 840/2620 a 1x1430/770mm, kompi 1,00000 20 000.00

obnova truhláraká a nátěru

kazetový obklad mezidveřního prostoru obložení rámové konstrukce

s kazetovými výplněmi

bočních stěn vstupu - 2x 840/2620 mm a podhledu 1430n70 mm a profilovaná obložka

obnova na místě:

* truhlářská revize (lokální defekty)
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

### I I

67 038/766/RES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně:  - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |  | |
| oceněni položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| vstup 217/218: 1 |  | 1,00000 |
| Dveře 2kř+zárubeň 1460/2780mm, obnova truhláraká a nátěru | kompi | 1,00000 | 28000.00 | 28 000,00 |

dveře dvoukřídlové rámové se dvěma kazetovými výplněmi a asymetrickými kartušemi v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně

obnova křídel v dílně a obložky na místě:

* truhlářská revize a doplnění klapačky
* obnovení šelakové politury včetně souvísející přípravné povrchové úpravy

### I I

68 038/767/RES

včetně:

* vysazení a znovuosazen í křídel
* dopravy křídel do dílny a zpět
* vnitrostaveníštního přesunu hmot
* zajištění vstupu po dobu realízace pomocí průsvitné folie

### I

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu hlavní sál 217: 1

Kování dveří 038, obnova.výměna a doplnění

stávající kování:

1,000001

1,00000 20 ooo.ool

- panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky ·6 ks



3 507,00

20 000,00

20 000,00

Stránka 24 z 49



* zástrče zapuštěné železné - 2 ks

*I*

* zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks chybí
* zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* pantů dveřních křídel - 6 ks
* zástrči - 2 ks

69 K039/766/RES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| doplněni:  - mosazného očka protikusu spodní zástrče - 1 ks |  | | | |
| - zámku krabicového mosazného s kličkou a štítky - 1 ks |
| - klíčů - 2 ks |
| odstranění: |
| - zámku novodobého - 1 ks |
| včetně: |
| - demontáže a zpětné montáže |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |
| ocenění položky: |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |
| hlavní sál 217: 1  Kazetový obklad vstupu 2x 840/2620 a 1x1430/770mm , | kompl | 1,00000  1.ooooo- | -2=s""o' oo.oo | 25 000,00 |
| obnova truhlářská a nátěru |  |  |  |  |
| kazetový obklad mezidveřniho prostoru |  |  |  |  |
| obloženirámové konstrukce |  |  |  |  |
| s kazetovými výplněmi s asymetrickými kartušemi v ploše |  |  |  |  |

bočních stěn vstupu - 2x 840/2620 mm a podhledu 1430/770 mm a profilovaná obložka

obnova na místě:

* truhlářská revize (lokální defekty)
* obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

I I

včetně:

* vnitrostaveništního přesunu hmot

70 040/766/RES

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu vstup 217/216: 1

Dveře 1420/3680mm 2kř se segmentovým nadsvětlíkem, kompl obnova truhlářská a nátěru

dveře na balkon (vnitřní rovina)

dvoukřídlové s pevným segmentově stlačeným nadsvětlíkem

1,00000



1,00000

35 000,00

děleným paprsčitě do čtyř zasklených polí a uchyceným pomoci lavičníků do zdiva s křídly rámové konstrukce

ve spodní části s kazetovými výplněmi s vystupujícími kosočtvercovými poli v ploše, výše - 2x5 prosklených polí dělených příčlemi

demontáž:

* plechové rolety včetně krytu a bočních kolejnic

obnova křídel v dílně, rámu a nadsvětlíku na místě:

* truhlářská revize a zpevnění konstrukce
* revize zasklení, výměna prasklých a novodobých skleněných tabulí za ručně foukané tabulové sklo

Stránka 25 z 49

* doplnění sklenářského kytu



* obnovení šelakové polítury včetně související přípravné povrchové úpravy

### I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* dopravy křídel do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

hlavní sál 217: 1 1,000001

71 040/767/RES

Kování dveří 040, obnova,výměna a doplnění stávající kování:

* panty dveřních kř1del původní kované - 6 ks
* nasazené zdobné zástrče - 2 ks
* zástrče zapuštěné železné - 2 ks

1,00000

16600.0aj

16 600,00

* + zámek zapuštěný se zdobnou litou klikou se štítkem (komplet klika-klika) - 1 ks
  + železné skoby pro uchycení bezpečnostní závory - 2 ks
  + závora - 1 ks chybí

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* + pantů dveřních křídel a zajištění jejich stability ve zdivu - 6 ks
  + zástrčí - 2+2 ks
  + zámku s klikou a štítkem - 1 ks ošetření skob pro uchycení závory

72 041/766/RES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| doplnění, výroba a dodávka kopií  - klíčů - 3 ks |  |  |  | |
| - očka protikusu spodní zástrče |  |  |
| - bezpečnostní kované dekorativní závory - 1 ks |  |  |
| včetně: |  |  |
| - demontáže a zpětné montáže |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| hlavní sál 217: 1 |  | 1,00000 |
| Dveře 2kř (pouze křídla) 1440/2800mm, obnova truhlářská a nátěru | kompl | 1,00000 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| dveře dvoukřídlové rámové |  |  |  |  |
| křídla se dvěma kazetovými v plošem hladkými výplněmi |  |  |  |  |

obnova křídel v dílně:

* + truhlářská revize, oprava a doplnění klapačky a místa po novodobém zámku
  + obnovení fládru včetně související přípravné povrchové úpravy

### I

včetně:

* + vysazeni a znovu osazení křídel
  + dopravy křídel do dílny a zpět
  + vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

Stránka 26 z 49



*I* 73 041/767/RES

kabinet 216: 1

Kování dverr 041, obnova.výměna a doplnění stávající kování:

* panty dveřních křídel prosté - 6 ks
* zástrče zapuštěné železné včetně protikusů - 2 ks
* zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks chybí
* zámek novodobý s bezpečnostní vložkou a bakelitovou klikou - 1 ks

I I

1,000001

1,00000

25 ooo.ool

25 000,00

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) :

* pantů dveřních křídel - 6 ks
* zástrčí - 2 ks

74 042/766/RES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| doplnění:   * zámku krabicového mosazného s kličkou a štítky - 1 ks * klíčů - 2 ks |  |  |  | |
| odstranění: |  |  |
| - zámku novodobého - 1 ks |  |  |
| včetně: |  |  |
| - demontáže a zpětné montáže |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| kabinet 216: 1 |  | 1,000001 |
| Dveře 2kř+zárubeň 1200/2300mm , obnova truhlářská a nátěru | kompl | 1,00000 | 24 000,00 | 24 000,00 |

dveře dvoukřídlové rámové se dvěma kazetovými výplněmi a asymetrickými kartušemi v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně

obnova křídel v dílně a obložky na místě:

* truhlářská revize a doplnění klapačky
* obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* dopravy křídel do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

75 D42n67/RES

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kabinet 216: 1

Kování dveří 042, obnova,výměna a doplnění stávající kování:

* + panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 6 ks
  + zástrče zapuštěné železné - 2 ks
  + zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks chybí
  + zámek novodobý s bezpečnostni vložkou - 1 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* + pantů dveřních křídel - 6 ks
  + zástrčí - 2 ks doplnění:

Stránka 27 z 49

1,000001

1,00000

24 ooo.ool

24 000,00



76 042/766/ZAJIŠT



77 043/766/ŘEM

3 505,20

22 000,00

a nahrazeno replikou dle staršího okna z rohového pokoje (místnost 219, prvek 024)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * zámku krabicového mosazného s kličkou a štítky - 1 ks * klíčů - 2 ks |  |  |  |
| odstranění: |  |  |
| - zámku novodobého - 1 ks |  |  |
| včetně: |  |  |
| - demontáže a zpětné montáže |  |  |
| - vnitrostaveništn ího přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| kabinet 216: 1 |  | 1,00000 |
| Zajištění vstupu 1200/2300mm na pevno, pomocí drevovláknitých desek | m2 | 2,76000 | 1270.00 |
| zajištění vstupu během opravy dveřních křídel |  |  |  |
| - montáž |  |  |  |
| - demontáž |  |  |  |
| kabinet 216: 1,2\*2,3 |  | 2,76000 |  |
| Okno 1210/2100mm 4 křídlé do zděné špalety, demontáž | kompl | 1,00000 | 22 000,00 |
| stávajícího+replika dle 024 |  |  |  |
| nepůvodní okno bude demontováno |  |  |  |

### I I I

včetně:

* + - vybourání stávajícího okna a odvezení na skládku
    - výroby a dodávky repliky okna

s rozměry přispůsobenými světlosti stávajícího okenniho otvoru

* + - osazení (vnější i vnitřní okenní rám budou zakotveny do zděné špalety)
    - vnitrostaveništního přesunu hmot

78 043/767/ŘEM

79 K044a/766/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kabinet 216: 1

Kování okna 043, kopie dle 024 kopie dle stávající kování okna 024:

* panty typizované - 1O ks
* okenní rozvory s olivou z lité mosazi

včetně:

* výroby a dodávky
* montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kabinet 216: 1

Kazet obklad 2x410/2100 a 940/2100 a 2100/520mm , kompl obnova truhlářská a nátěru

kazetový obklad okenního výklenku

rámování okennfho výklenku širokou profilovanou obložkou

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

24 ooo.ooJ

20 000,00

24 900,00

20 000,00

táflování dřevěným obkladem rámové konstrukce s obdélníkovými poli v ploše boky - 2x 410/2100 , čelo - 940/2100 , podhled 2100/520 mm

### I

Stránka 28 z 49



obnova na místě:

*I*

* truhlářská revize (konstrukce je poškozená)
* obnovení emailové barvy včetně související přípravné povrchové úpravy

## I I

včetně :

* vnitrostaveništního přesunu hmot

80 K044bn66/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kabinet 216: 1

Vnitřní skládací okenice 2kř 2x650/21 OOmm, obnova truhlářská a nátěru

plná vnitřní okenice dvoukřídlá rámové konstrukce

kompi

1,00000

1,00000

45 000,00

45 000,00

vertikálně členěná třemi kazetovými výplněmi s obdélníkovými poli

## I I

obnova v dílně:

* + truhlářská revize (konstrukce je poškozená)
  + obnovení emailové barvy včetně související přípravné povrchové úpravy

### I I

včetně:

* + demontáže a zpětné montáže
  + dopravy do dílny a zpět
  + vnitrostaveništn ího přesunu hmot

81 K044n67/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kabinet 216: 1

Kování okenice K044b, obnova.výměna a doplnění stávající kování:

* panty kovové - 6 ks
* zástrč nasazená - 2 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

### I

1,000001

1,00000

###### ssoo.ool

6 500,00

včetně :

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

82 045/766/ŘEM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ocenění položky: |  |  | |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |
| kabinet 216: 1 | 1,000001 |
| Dvírka přikládacího otvoru 950/840mm, obnova truhlářská kompl | 1,00000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| a nátěru |  |  |  |
| plochý dřevěný rám s jednokřídlovými dvířky rámové konstrukce |  |  |  |

### I

obnova dvířek v dílně a rámu na místé:

* truhlářská revize
* obnovení fládru včetně související přípravné povrchové úpravy

### I

včetně :

* vysazení a znovu osazení dvířek
* dopravy dvířek do dílny a zpět
* vnítrostaveništní ho přesunu hmot

Stránka 29 z 49

83 0451767/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 1

Kování dvířek 045, obnova,výměna a doplnění stávající kování:

* panty dobové s mosaznými prvky - 2 ks

1,000001



1,00000

1 aoo.ool

1 800,00

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

### I

84 046/766/RES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně:  - demontáže a zpětné montáže |  |  |  | |
| - vnitrostaven ištního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním lístem) rozpočtu |  |  |
| chodba: 1 |  | 1,00000 |
| Dvíi'ka přikládacího otvoru 1000/1300mm, obnova truhlářská a nátěru | kompi | 1,00000 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| profilovaný dřevěný rám |  |  |  |  |
| s jednokřídlovými dvířky konkávně formovanými |  |  |  |  |
| rámové konstrukce s kazetovou výplní s kartuší v poli |  |  |  |  |

obnova dvířek v dílně a rámu na místě:

* truhlářská revize
* obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

### I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení dvířek
* dopravy dvířek do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot
* zajištění otvoru během realizace folií

85 046/767/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním lístem) rozpočtu chodba: 1

Kování dvířek 046, obnova,výměna a doplnění stávající kování:

* panty kované - 2 ks
* zástrč kovová - 1 ks

1,000001

1,00000

3 aoo.ool

3 800,00

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

### I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně :   * demontáže a zpětné montáže * vnítrostaveništního přesunu hmot |  |  |  | |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| chodba: 1 |  | 1,00000 |
| 86 047/766/RES Dveře 2kř+zárubeň 1810/2770mm, obnova truhlářská a  nátěru | kompl | 5,00000 | 35 000,00 | 175 000,00 |

dveře dvoukřídlové rámové se dvěma kazetovými výplněmi a asymetrickýmikartušemi v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně

Stránka 30 z 49



obnova křídel v dílně a obložky na místě:

*I*

* truhlářská revize a doplnění klapačky
* obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

## I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* dopravy křídel do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

87 047/767/RES

oceněni položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 5

Kování dveří 047, obnova.výměna a doplnění stávající kování:

* + panty dveřních křldel historické s mosaznými prvky - 6 ks
  + zástrče dobové - 2 ks

5,000001

5,00000

20 000,ool

100 000,00

* + - zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a kartušovými štítky - 1 ks chybí
    - zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnoveni povrchové úpravy (vyčištěni a konzervace):

* + - pantů dveřních křídel - 6 ks
    - zástrči - 2 ks

88 047/766/NÁHRADA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| doplnění:  - mosazného očka protikusu spodní zástrče - 1 ks |  |  |  | |
| - zámku krabicového mosazného s kličkou a štítky - 1 ks |  |  |
| - klíčů - 2 ks |  |  |
| odstranění: |  |  |
| - zámku novodobého - 1 ks |  |  |
| včetně:  - demontáže a zpětné montáže |  |  |
| * vnitrostaveništního přesunu hmot * zajištění vstupu po dobu realizace průsvitnou fólií |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| * v plném rozsahu dle zadávací tabulky * dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| chodba: 5 |  | 5,00000 |
| Dveře 2kř 1800/2800mm, náhradní uzamykatelná křídla | kompl | 2,00000 | 3 000.00 | 6 000,00 |
| dveře dvoukřídlové provizorní  do stávající dřevěné obložkové zárubně |  |  |  |  |

zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravým i a uzamykatelnými náhradními křídly

I

včetně:

* osazeni a vysazeni křídel
* dopravy křídel na místo
* vnitrostaveništni ho přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávaci tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

Stránka 31 z 49

89 047/766/ZAJIŠT



3 507,{i.

40 000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| chodba:  M206: 1 |  | 1,00000 |  |
| M210: 1 |  | 1,00000 |
| Zajištění vstupu 1810/2770mm na pevno, pomocí dřevovláknitých desek | m2 | 15,12000 | 232,00 |
| zajištění vstupu během opravy dveřních křídel |  |  |  |
| - montáž |  |  |  |
| - demontáž |  |  |  |
| chodba: 3\*1,8\*2,8 |  | 15,12000 |  |
| Dveře 2kř+zárubeň 1810/2770mm, obnova truhlářská a nátěru | kompi | 1,00000 | **40 000,00** |
| dveře dvoukřídlové rámové |  |  |  |

90 048/766/RES

ve spodní části s kazetovými výplněmi s asymetrickými kartušemi v ploše horní výplně byly odstraněny a plocha kazet prosklena

do dřevěné profilované obložkové zárubně

obnova křídel v dílně a obložky na místě:

* truhlářská revize
* odstranění druhotné skleněné výplně a doplněni kazetové výplně dle původní
* obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

### I I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| včetně:  - vysazení a znovu osazení křídel |  |  | |
| - dopravy křídel do dílny a zpět |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |
| - zajištění vstupu po dobu realizace pomocí fólie |  |
| ocenění položky: |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |
| chodba: 1 | 1,00000 |
| 91 048/767/RES Kování dveří 048, obnova,výměna a doplnění | 1,00000 | 30 00Q,ool | 30 000,00 |
| stávající kování: |  | | |
| - panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 6 ks |
| - zástrče dobové - 2 ks |
| - zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks chybí |
| - zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks |
| zámečnická oprava původního kování |
| včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): |
| - pantů dveřních křídel - 6 ks |
| - zástrčí - 2 ks |
| doplnění: |
| - mosazného očka protikusu spodní zástrče - 1 ks |
| - zámku krabicového mosazného s kličkou a štítky - 1 ks |
| - klíčů - 2 ks |
| odstranění: |
| - zámku novodobého - 1 ks |
| včetně: |
| - demontáže a zpětné montáže |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |
| - zajištění vstupu po dobu realizace průsvitnou fólií |
| ocenění položky: |

Stránka 32 z 49



*I*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ·- v plném rozsahu dle zadávací tabulky  - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |  | |
| chodba: 1 |  | 1,00000 |
| Okno 1210/2120mm 4 křídlé ve zděné špaletě, obnova truhlái'ská a nátěru | kompi | 9,00000 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| okno (vnitřní rovina) |  | | | |
| okenní rám se 4 mi okenními křídly ve zděné špaletě |
| vrchní křídla jsou dělena subtilními příčlemi do dvou polí |
| spodní křídla jsou členěna na tři pole subtilními příčlemi |
| čiré zasklení |

92 049/766/ŘEM

obnova křídel v dílně a okenních rámů na místě:

* truhlářská revize
* revíze zasklení, výměna prasklých tabulek za ručně foukané tabulové sklo
* doplnění kytu
* obnoveni povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav

### I I I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* dopravy do dílny a zpět
* vnítrostaveništního přesunu hmot

93 049/767/ŘEM

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 9

Kování okna 049, obnova stávající kování:

* + panty mosazné - 8 ks
  + nasazená okenní rozvora s kličkou - 1 ks
  + obrtlík - 2 ks

9,00000

9,00000

5000,001

45 000,00

zámečnická oprava a revize stávajícího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

### I

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

94 050/766/RES

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 9

Dveře 1240/2800mm 2kř se segmentovým nadsvětlíkem, kompl

obnova truhlářská a nátěru dveře na zahradu

dvoukřídlové s pevným segmentově stlačeným nadsvětlíkem děleným paprsčitě do čtyř zasklených polí

s křídly rámové konstrukce

ve spodní části s kazetovými výplněmi,

výše - 2x4 prosklených polí dělených příčlemi

9,00000

1,00000

33 000,00

33 000,00

obnova křídel v dílně, rámu a nadsvětlíku na místě:

* truhlářská revize a zpevnění konstrukce
* revize zasklení, výměna prasklých a novodobých skleněných tabulí za ručně fouka né tabulové sklo
* doplnění sklenářského kytu
* vnitřní strana - šelaková politura včetně související přípravné povrchové úpravy
* vnější strana - hnědý krycí emailový nátěr včetně související přípravné povrchové úpravy

### I I I

------

Stránka 33 z 49

včetně:



24 600,00

* vysazeni a znovu osazení křidel
* dopravy křídel do dilny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

95 050/767/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu sala terrena: 1

Kování dveří 050, obnova.výměna a doplněni stávající kování:

* závěsy železné kované - 4 ks
* zástrče nasazené zdobné - 2 ks
* přítuhy železné lité s tepanými štítky - 2 ks
* zámek zapuštěný s novodobou kovovou klikou - 1 ks

1,000001,--

1,00000 24 600.00

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* + pantů - 4 ks
  + zástrčl - 2 ks
  + přítuh - 2 ks

doplnění, výroba a dodávka kopií dle prvku 062

* + zámku dveřního zapuštěného s dobovou klikou a kartušovými štítky - 1 ks
  + klíčů - 3 ks

96 050/766/NÁHRADA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odstranění:  - zámku druhotného - 1 ks |  |  |  | |
| včetně: |  |  |
| - demontáže a zpětné montáže |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| sala terrena: 1 |  | 1,00000 |
| Dveře 2kř 1240/2270mm, náhradní uzamykatelná křídla | kompl | 1,00000 | 6 000.00 | 6 000,00 |
| dveře dvoukřídlové provizorní |  |  |  |  |
| do stávajícího rámu |  |  |  |  |

zajištění vstupu po dobu opravy stávajíc ich dveřních křídel náhradnimi otevíravými a uzamykatelnými náhradnimi křidly

I

včetně:

* osazení a vysazení křídel
* dopravy křídel na místo
* vnitrostaveništního přesunu hmot

97 051/766/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu sala terrena: 1

Dveře 1240/2800mm 2kř se segmentovým nadsvětlíkem, kompl

obnova truhlářská a nátěru dveře do sala terreny

dvoukřídlové s pevným segmentově stlačeným nadsvětlikem děleným paprsčitě do čtyř zasklených polí

Stránka 34 z 49

1,00000

1,00000

30 000,00

30 000,00



s křídly rámové konstrukce

*!*

ve spodní části s kazetovými výplněmi,

výše - 2x4 prosklených polí dělených příčlemi

obnova křídel v dílně, rámu a nadsvětlíku na místě:

* truhlářská revize a zpevnění konstrukce
* revize zasklení, výměna prasklých a novodobých skleněných tabulí za ručně foukané tabulové sklo
* doplnění sklenářského kytu
* šelaková politura včetně související přípravné povrchové úpravy

### I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* dopravy křídel do dílny a zpět
* vnitrostaveništni ho přesunu hmot

98 051/767/RES

oceněn í položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1

Kování dveří 051, obnova,výměna a doplnění stávající kování:

* + závěsy železné kované - 4 ks
  + zástrče nasazené zdobné - 2 ks
  + zámek zapuštěný s novodobou kovovou klikou - 1 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* + pantů - 4 ks
  + zástrčí - 2 ks

doplnění , výroba a dodávka kopií dle prvku 050

* + zdobných přítuh - 2 ks
  + zámku dveřního zapuštěného s tvarovou kličkou a štítky - 1 ks
  + klíčů - 3 ks

odstranění:

* + zámku druhotného - 1 ks

včetně:

* + demontáže a zpětné montáže
  + vnitrostaveništniho přesunu hmot

1.000001

1,00000l

21 100.ool

21 700,00

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1

99 051/766/NÁHRADA Dveře 2kř 1240/2270mm, náhradní uzamykatelná křídla kompl

dveře dvoukřídlové provizorní do stávajícího rámu

zajištěni vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními oteviravými a uzamykatelnými náhradními křídly

### I

1,00000

1,00000

6 000,00

6 000,00

včetně:

* osazení a vysazení křídel
* dopravy křídel na místo
* vnitrostaveništ ního přesunu hmot

Stránka 35 z 49

100 P52/766/RES



40 000,0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ocenění položky:  - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| chodba přízemí: 1 |  | 1,00000 |
| Přepážka 2440/3080mm s půlkruh nadsvětlíkem+1 kř dv, obnova truhlářská a nátěru | kompi | 1,00000 | 40 000,00 |
| prosklená přepážka chodby |  |  |  |

s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem proskleným, členěným kružbovým imotivy ve dřevě pod nadsvětlíkem je přepážka horizontálně členěna do 3 částí,

pevných bočních a střední otevíravé s 1 křídlovými dveřmi u podlahy mají všechny 3 části plnou výplň

nad ní jsou plochy děleny pomocí příčlí do 3 prosklených polí

### I

obnova na místě:

* truhlářská revize (drobnosti-konstrukce je pevná, funkční)
* výměna prosklení, nové bude hladké leptané (pískované)
* obnovení fládru včetně související přípravné povrchové úpravy

### I

včetně :

* vysazení a znovu osazení křídla
* vyskleni a odvezení vybouraného skla na skládku
* vnitrostaveništního přesunu hmot

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| oceněni položky:  - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  | |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |
| chodba přízemí: 1 | 1,00000 |
| 101 P52/767/RES Kování přepážky P52, obnova,výměna a doplnění | 1,00000 | g soo.ool | 9 800,00 |
| stávající kováni: |  |  |  |
| - panty novodobé - 6 ks |  |  |  |

* zámek zapuštěný novodobý s bezpečnostní vložkou a hliníkovou klikou - 1 ks

### I I

zámečn ická údržba stávajícího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* pantů
* zástrčí

doplnění, výroba a dodávka kopií dle prvku D40

* kliky a klíčového štítku dle původního - 1 ks

odstranění :

* novodobé kliky včetně klíčového štítku - 1 ks

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

102 P53/766/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1

Přepážka 2580/31 SOmm s půlkruh nadsvětlíkem+1 kř dv, kompi obnova truhlářská a nátěru

prosklená přepážka chodby

s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem členěným do 6 ti prosklených polí pod nadsvětlíkem je přepážka horizontálně členěna do 3 částí,

pevných bočních a střední otevíravé s 1 křídlovými dveřmi u podlahy mají všechny 3 části plnou výplň

nad ní jsou plochy děleny pomocí příčlí do 3 prosklených polí

1,000001

1,00000

I

44 000,00

44 000,00

Stránka 36 z 49

obnova na místě:

*I*

* truhlářská revize (drobnosti-konstrukce je pevná, funkční)
* úprava ve fládru včetně související přípravné povrchové úpravy

### I

včetně:

* vysazeni a znovu osazení křídla
* vnitrostaveništního přesunu hmot

103 P53/767/ŘEM

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1

Kování přepážky P53, obnova.výměna a doplnění stávající kování:

* + panty novodobé - 6 ks

1,00000 1

1. ooooor **9800,00 1**

9 800,00

- zámek zapuštěný novodobý s bezpečnostní vložkou a prostou klikou - 1 ks

### I I

zámečnická údržba stávajícího kováni

včetně obnoveni povrchové úpravy (vyčištěni a konzervace):

* + pantů
  + zástrčí

doplnění, výroba a dodávka kopii

* + kliky a klíčového štítku dle původního - 1 ks

odstranění:

* + novodobé kliky včetně klíčového štítku - 1 ks

včetně:

* + demontáže a zpětné montáže
  + vnitrostaveništnfho přesunu hmot

104 054/766/RES

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1

Dveře 1960/3130mm 2kř se půlkruhovým nadsvětlíkem, kompl obnova truhlářská a nátěru

dveře k hlavnímu schodišti

dvoukřídlové s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem děleným paprsčitě do 6 ti zasklených poli

s křídly rámové konstrukce

ve spodní části s kazetovými výplněmi,

výše - 2x3 prosklených poli dělených příčlemi

1,00000

**1,ooooo·--3s-ooo.oo·**

35 000,00



obnova křídel, rámu a nadsvětlíku na místě:

* truhlářská revize (lokální defekty)
* revize zasklení
* obnovení pivního fládru a šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

### I I I

včetně:

* vysazení a znovu osazeni křídel
* vnitrostaveništního přesunu hmot

oceněni položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

chodba přízemí: 1 1.000001

Stránka 37 z 49



105 054/767/RES

Kování dveří 054, obnova.výměna a doplnění stávající kování:

* panty historické s mosaznými prvky - 6 ks
* zástrče zapuštěné dobové - 2 ks
* zámek zadlabaný s dobovou klikou a štítky - 1 ks chybí

1.000001

12 soo.001

12 ts

* zámek druhotný s bezpečnostní vložkou a mosaznou klikou se štítkem - 1 ks



* samouzavírací systém - 1 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnoveni povrchové úpravy (vyčištění a konzervace).

* pantů - 6 ks
* zástrčí - 2 ks

doplnění, výroba a dodávka kopií dle původního kování dle prvku 040

* spodní zástrce
* kliky se štítky - 1 ks
* klíčů - 2 ks

osazeni bezpečnostní cylindrické vložky oboustranné odstranění:

* kliky včetně klíčového štítku - 1 ks
* samouzavíracího systému - 1 ks

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1

1,00000l

106 0551766/ŘEM

*Dveře* 1800/3030mm 2kř se půlkruhovým nadsvětlikem, obnova nátěru

dveře k hlavnímu schodišti

kompi

1,00000

28 000.00

28 000,00

novodobé dvoukřídlové s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem děleným paprsčitě do 6 ti zasklených polí

s křídly rámové konstrukce

ve spodní části s kazetovými výplněmi,

výše - 2x3 prosklených polí dělených příčlemi

obnova křídel, rámu a nadsvětlíku na místě:

* f\ádr dle původního včetně související přípravné povrchové úpravy

### I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* vnitrostaveništniho přesunu hmot

107 055/767/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1

Kování dveří 055, obnova .výměna a doplnění stávající kování:

* panty novodobé - 6 ks
* zástrče zapuštěné železné - 2 ks

1,000001

1,00000

9 soo.ool

9 800.00

- zámek zapuštěný bezpečnostní s novodobým historizujícím kováním - 1 ks



##### I I

zámečnická údržba kování:

Stránka 38 z 49



včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

*l*

. pantů - 6 ks

* zástrčí - 2 ks

bezpečnostní zámek bude zachován

doplnění, výroba a dodávka kopií dle původního kování dle prvku 040:

* kliky včetně klíčového štítku - 1 ks

108 056/766/RES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odstranění :  - současné kliky včetně klíčového štítku - 1 ks |  |  |  | |
| včetně: |  |  |
| - demontáže a zpětné montáže |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| chodba přízemí: 1 |  | 1,00000 |
| Dveře 2kř+zárubeň 1400/2360mm, výměna křidel,obnova truhlářská a nátěru | kompl | 1,00000 | **26 000.00** | 26 000,00 |
| dveře dvoukřídlové rámové |  |  |  |  |

křídla se 4 mi kazetovými výplněmi s vystupujícími zdobnými poli v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně

stávající novodobé volné kopie dveřních křídel jsou zavěšené v druhotném dřevěném rámu vsazeném do původní zárubně

## I

odstranění stávajících křídel (nežádoucí volné kopie) a uložení v depozitá ři zámku

odstranění sololitové obložky zárubně

nahrazení stávajících křídel původními (přemístěnými z prostoru bytu správce)

### I I

obnova historických křídel v dílně a profilované obložky na místě:

* nahrazení sololitové výplně vnitřní plochy zárubně masivním dřevem
* truhlářská revize profilované obložkové zárubně a dveřních křídel (lokální defekty)
* obnovení pivního fládru a šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

### I I I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| včetně :  - vysazení a znovu osazení křídel |  |  |
| - dopravy křídel do dílny a zpět |  |
| - vnítrostaveništního přesunu hmot |  |
| ocenění položky: |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |
| chodba přízemí: 1 | 1,00000 |
| 109 056/767/RES Kování dveří 056, obnova .výměna a doplnění | 1,00000 **26 000,001** | 26 000,00 |
| stávající kování historických křídel: |  | |
| - závěsy historické tepané - 4 ks |
| - zástrč horní dobová nasazená - 1 ks |
| - zástrč dolní dobová nasazená - 1 ks |
| - zámek krabicový (Myšák) - 1 ks chybí |
| zámečnická oprava původního kování |
| včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) : |
| - pantů - 4 ks |
| - zástrčí - 2 ks |
| doplnění, výroba a dodávka kopií dle původního kování: |

Stránka 39 z 49



1. D56/766/NÁHRADA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * zámku krabicového (Myšák) - 1 ks * klíčů - 2 ks |  |  |  |
| včetně : |  |  |
| - demontáže a zpětné montáže |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| chodba přízemí: 1 |  | 1,00000 |
| Dveře 2kř 1400/2360mm, náhradní uzamykatelná křídla | kompl | 1,00000 | **6 000,00** |
| dveře dvoukřídlové provizorní |  |  |  |
| do stávajícího rámu |  |  |  |

6 000,00

zajištění vstupu po dobu opravy stávajfcfch dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly

## I

včetně :

* osazení a vysazení křídel
* dopravy křídel na místo
* vnitrostaveništního přesunu hmot

1. D57n66/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízem!: 1

Dveře 2kř+zárubeň 1400/2360mm, výměna křídel kompl

(kopie),obnova truhlářská a nátěru dveře dvoukřídlové rámové

křídla se 4 mi kazetovými výplněmi s vystupujícími zdobnými poli v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně

stávající novodobé volné kopie dveřních křídel jsou zavěšené v druhotném dřevěném rámu vsazeném do původní zárubně

## I

1,00000

1,00000

**68 000.00**

68 000,00

odstranění stávajících křídel (nežádoucí volné kopie) a uložení v depozitáři zámku

odstranění sololitové obložky zárubně

výroba a dodávka kopií křídel dveří v dílně včetně fládru a šelakové politury

I I

obnova profilované obložky na místě:

* + nahrazení sololitové výplně vnitřní plochy zárubně masivním dřevem
  + truhlářská revize profilované obložkové zárubně
  + obnoveni pivního fládru a šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

### I I I

včetně :

* + vysazení a znovu osazení křídel
  + dopravy křídel z dílny
  + vnitrostaveništního přesunu hmot

112 D57/767/ŘEM

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1

Kování dveří D57, výroba a montáž replik repliky kování dle původního:

* závěsy železné kované - 4 ks
* zástrč horní železná kovaná - 1 ks

1,000001

1,00000

25 ooo,ool

25 000,00

Stránka 40 z 49



*!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * zástrč dolní železná kovaná - 1 ks * zámek krabicový (Myšák) ··1 ks * klíče - 2 ks |  |  |  | |
| včetně : |  |  |
| - montáže |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| chodba přízemí: 1 |  | 1,00000 |
| Zajištění vstupu 1400/2360mm na pevno, pomocí | m2 | 3,36000 | 1 042,00 | 3 501,12 |
| dřevovláknitých desek |  |  |  |  |
| zajištění vstupu během opravy dveřních křídel |  |  |  |  |
| - montáž |  |  |  |  |
| - demontáž |  |  |  |  |
| chodba přízemí: 1\*1,4\*2,4 |  | 3,36000 |  |  |
| Přepážka 2500/3130mm s půlkruh nadsvětlfkem+2kř dv, obnova truhlářská a nátěru | kompl | 1,00000 | 22 soo.oo | 22 500,00 |
| prosklená přepážka chodby |  |  |  |  |

113 057/766/ZAJIŠT

114 P58/766/RES

s pevným půlkruhovým nadsvětlikem členěným do 6 ti prosklených polí pod nadsvětlíkem je přepážka horizontálně členěna do 4 částí ,

pevných bočních a střední otevíravé s 2 křídlovými dveřmi u podlahy mají všechny 4 části plnou výplň

nad ní jsou plochy děleny pomocí příčlí do 2 prosklených polí

## I

obnova na místě:

* truhlářská revize (drobnosti-konstrukce je pevná, funkční)
* revize zasklení
* obnovení fládru a šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

### I I I

včetně:

* vysazení a znovu osazení křídel
* vnitrostaveništního přesunu hmot

115 P58/767/RES

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1

Kování přepážky P58, obnova,výměna a doplnění

stávající kování:

* + panty železné nasazené s křidélky - 6 ks
  + zástrče nasazené spodní i horní - 2 ks
* původní zámek zadlabaný s kličkou a štítky - 1 ks chybí
  + zámek novodobý s bezpečnostní vložkou a bakelitovou klikou - 1 ks

## I I



1,00000 1

1,00000

9 aoo,ooJ

9 800,00

zámečnická oprava stávajícího kováni



včetně obnoveni povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

* pantů
* zástrčí

doplněn í, výroba a dodávka kopií dle původního kování dle prvku 040:

* zástrče spodní - 2 ks (doplnění zajištění bočních částí přepážky)
* zástrče horní - 2 ks (doplnění zajištění bočních částí přepážky)
* zapuštěného zámku



* kliky včetně klíčového štítku dle původního kování - 1 ks

Stránka 41 z 49

* klíčů - 2 ks



odstranění :

* novodobého zámku a kliky včetně klíčového štítku - 1 ks

I

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništni ho přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba přízemí: 1

116 058/766/NÁHRADA Dveře 2kř 1200/2000rnm, náhradní uzamykatelná křídla kompl

1,000001

1,00000

**6 000,00**

6 000,00

dveře dvoukřídlové provizorní do stávajícího rámu

zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly

### I

117 N59a/766/RES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně:  - osazeni a vysazeni křídel |  |  |  | |
| - dopravy křídel na místo |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| chodba přízemí: 1 |  | 1,00000 |
| Truhlice zdobená rezbou š/hl/v=1500/410/580mrn, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy | kompl | 1,00000 | **42 000.00** | 42 000,00 |
| truhlice se zkosenými bočními stěnami |  |  |  |  |

zdobeným čelem stylizovanými akantovými rozvílinami technikou vrubořezu a vypalovánim nízké nohy z jednoduše vykrojené desky

s vlkem

obnova v dílně:

* restaurování dřevěných částí
* oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýhováni
* doplnění dýhován! víka
* obnovení povrchové úpravy,

nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací

### I

včetně:

* dopravy do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

118 N59b/766/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky

I I

* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

Truhlice zdobená řezbou š/hl/v=1540/430/570mm, obnova kompi

1,00000

**42 000.001**

42 000,00

a doplnění truhlářská a povrchové úpravy truhlice se zkosenými bočními stěnami

zdobeným čelem stylizovanými akantovými rozvilinami technikou vrubořezu a vypalováním nízké nohy z jednoduše vykrojené desky

s víkem

obnova v dílně :

Stránka 42 z 49

* odstranění druhotné koženky

*!*

* restaurování dřevěných částí
* oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýhováni

··obnovení povrchové úpravy,

nátěr šelakovou politurou včetně související prípravných prací

### I

včetně:

* dopravy do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

119 N59c/766/RES

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky

I I

* + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

Truhlice zdobená řezbou š/hl/v=1520/440/550mm, obnova kompi a doplnění truhlářská a povrchové úpravy

truhlice se zkosenými bočními stěnami

1,00000

**42 000,001**

42 000,00

zdobeným čelem stylizovanými akantovými rozvilinami technikou vrubořezu a vypalováním nízké nohy z jednoduše vykrojené desky



s víkem

obnova v dílně:

* výroba a montáž chybějícího víka
* restaurování dřevěných částí
* oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýhování
* obnovení povrchové úpravy,

nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací

### I

včetně:

120 N59a/767/RES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * dopravy do dílny a zpět * vnitrostaveništního přesunu hmot |  | |
| ocenění položky:   * v plném rozsahu dle zadávací tabulky * dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |
| Kování truhlice N59a, obnova.výměna a doplnění stávající kování:  - mosazný tepaný kličový štítek - 1 ks, odlomena drobná část | 1.00000. 22 000.001 | 22 000,00 |
| - zámek částečně zadlabaný - 1 ks, chybí |  | |
| - protikus - 1 ks, chybí |
| * klíčky - 2 ks, chybí * železné panty - 2 ks |
| zámečnická oprava stávajícího kování  včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) |

### I

doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž

### I I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně:  - vnitrostaveníštního přesunu hmot |  | | | |
| ocenění položky: |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu  121 N59b/767/RES Kování truhlice N59b, obnova,výměna a doplnění | lkompll | 1.000001 | 22 000,001 | 22 000,00 |
| stávající kování: |  | | | |
| - mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks |
| - zámek částečně zadlabaný - 1 ks, |
| - protikus - 1 ks, chybí |
| - klíčky - 2 ks, chybí |

Stránka 43 z 49

* železné panty - 2 ks



zámečnická oprava stávajícího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

### I I

doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž

### I I

včetně :

* vnitrostaveništního přesunu hmot

122 N59c/767/RES

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu Kování truhlice N59c, obnova,výměna a doplnění stávající kování:
  + mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks, chybí
  + zámek částečně zadlabaný - 1 ks, chybí
  + protikus - 1 ks, chybí
  + klíčky - 2 ks, chybí
  + železné panty - 2 ks, chybí

zámečnická oprava stávajícího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

### I

doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž

### I I

1,000001

**22 000,00** 22 000,00

včetně:

- vnitrostaveništního přesunu hmot

123 N60a/766/RES

ocenění položky:

* + v plném rozsahu dle zadávací tabulky
  + dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

Truhlice š/hl/v=1710/560/600mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy

truhlice se zkosenými bočními stěnami

čelo a víko rámové konstrukce s plochými obdélnými výplněmi nízké nohy z jednoduše vykrojené desky

obnova v dílně:

* výroba a montáž chybějicí rámové výplně čela
* restaurováni dřevěných částí
* oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýhováni
* obnovení povrchové úpravy,

nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací

### I

1,00000



53 000,00

včetně:

* dopravy do dílny a zpět
* vnitrostaveništního přesunu hmot

124 N60b/766/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

Truhlice š/hl/v=1710/560/600mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy


truhlice se zkosenými bočními stěnami

čelo a víko rámové konstrukce s plochými obdélnými výplněmi nízké nohy z jednoduše vykrojené desky

obnova v dílně:

**Stránka 44 z 49**

1,000001



53 000,00

* výroba a montáž chybějících rámových výplni víka

*(*

* výroba a doplnění chybějících bočních částí víka
* restaurování dřevěných částí
* oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýhováni
* obnovení povrchové úpravy,

nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací

### I

včetně:

125 N60c/766/RES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * dopravy do dílny a zpět * vnitrostaveništního přesunu hmot |  | | |
| oceněni položky: |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem} rozpočtu |
| Truhlice š/hl/v=1710/560/600mm, obnova a doplnění truhlái'ská a povrchové úpravy | 1,00000 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| truhlice se zkosenými bočními stěnami |  | | |
| čelo a víko rámové konstrukce s plochými obdélnými výplněmi |
| nízké nohy z jednoduše vykrojené desky |
| obnova v dílně: |
| - výroba a montáž chybějící rámové výplně víka |
| - restaurování dřevěných částí |
| - oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýhováni |
| - obnovení povrchové úpravy, |

nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací

### I

včetně:

* dopravy do dílny a zpět
* vnitrostaveništn ího přesunu hmot

126 N60dn66/RES

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem} rozpočtu

Truhlice š/hl/v=1710/560/600mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy

truhlice se zkosenými bočními stěnami

čelo a víko rámové konstrukce s plochými obdélnými výplněmi nízké nohy z jednoduše vykrojené desky

obnova v dílně:

* výroba a montáž chybějícího víka
* restaurování a dřevěných částí
* oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýhováni
* obnovení povrchové úpravy,

nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací

### I

1,00000

53 000,001

53 000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně:  - dopravy do dílny a zpět |  | | | |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |
| ocenění položky: |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozp"Óčtu 127 N60an67/RES Kování truhlice N60a, obnova.výměna a doplnění | lkomp'I | 1,000001 | 20 000.001 | 20 000,00 |
| stávající kování: |  | | | |
| - mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks |
| - zámek částečně zadlabaný - 1 ks |
| - protikus - 1 ks |



Stránka 45 z 49

* + klíčky - 2 ks, chybí



* + železné panty - 2 ks

zámečnická oprava stávajícího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

I I

doplněnireplik chybějícího nebo poškozeného kováni, výroba a montáž

I I

128 N60b/767/RES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| včetně:  - vnitrostaveništniho přesunu hmot |  | | |
| oceněnipoložky:   * v plném rozsahu dle zadávací tabulky * dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |
| Kování truhlice N60b, obnova,výměna a doplnění stávající kování:  - mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks | lkompll | 1,00000 | 20 ooo.ooj 20 000,00 |
| - zámek částečně zadlabaný - 1 ks, chybí |  |  |  |
| * protikus - 1 ks, chybí * klíčky - 2 ks, chybí * železné panty - 2 ks - chybí |  |  |  |

zámečnická oprava stávajícího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

I



doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž

I I

včetně:

* + vnitrostaveništniho přesunu hmot

129 N60c/767/RES



ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

Kování truhlice N60c, obnova.výměna a doplnění lkomplj stávající kování:

* mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks
* zámek částečně zadlabaný - 1 ks
* protikus - 1 ks
* klíčky - 2 ks, chybí
* železné panty - 2 ks

zámečnická oprava stávajícího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

I

doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž

I I

1. ooooo L 20 000,001

20 000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně:  - vnitrostaveništního přesunu hmot |  | | | |
| ocenění položky : |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu 130 N60d/767/RES Kováni truhlice N60d, obnova.výměna a doplnění | lkompij | 1,000001 | 20 000.001 | 20 000,00 |
| stávající kování: |  | | | |
| - mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks |
| - zámek částečně zadlabaný - 1 ks |
| - protikus - 1 ks |
| - kličky - 2 ks, chybí |

Stránka 46 z 49

- železné panty - 2 ks, chybí

zámečnická oprava stávajícího kováni

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

### I I

doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kováni, výroba a montáž

### I I

131 061/766/RES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| včetně:  - vnitrostaveništního přesunu hmot |  | | |
| oceněni položky: |
| - *v* plném rozsahu dle zadávací tabulky |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |
| Dveře 2kř exterierové 1600/2710mm, obnova truhlářská a lkompll nátěru | 2,00000 | 20 000.00 | 40 000,00 |
| dveře dvoukřídlové rámové (v kamenném ostění) |  |  |  |
| křídla se dvěma kazetovými výplněmi s asymetrickými kartušemi v ploše |  |  |  |

### I I

zásadní obnova křídel v dílně:

* + truhlářská revize
  + obnova povrchové úpravy olejovoskovými nátěry včetně související přípravné povrchové úpravy

včetně:

* + vysazeni a znovu osazení křídel
  + dopravy křídel do dílny a zpět
  + vnitrostaveništni ho přesunu hmot

132 061/767/RES

oceněni položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu V fasáda S křídla: 2

Kování dveří 061, obnova ,výměna a doplnění stávající kování:

* závěsy dveřních křídel historické kované - 6 ks
* zástrče nasazené železné - 2 ks
* zámek zadlabací s kovanou klikou a zdobným štítkem - 1 ks
* klíč dozický - 2 ks
* zdobné přítuhy - 2 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) nátěr kovářskou černí

včetně:

* demontáže a zpětné montáže
* vnitrostaveništniho přesunu hmot

2,00000

2,00000

13ooo.ool

26 000,00

oceněni položky:



*I*

- *v* plném rozsahu dle zadávací tabulky

- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu V fasáda S křídla: 2

133 061/766/NÁHRADA Dveře 2kř 1600/2710mm, náhradní uzamykatelná křídla kompl dveře dvoukřídlové provizorní

zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly (dřevěnými či z vice vrstev OSB desek)

Stránka 47 z 49

2,00000

2,00000

6 000,00

12 000,00



„



134 062/766/ŘEM



86 000,00

práce na místě:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| včetně:  - osazení a vysazení křídel |  | |
| - dopravy křídel na místo |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |
| ocenění položky: |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |
| Okno 1400/2750mm 4 křídlé+obloukové nad příčkou, povrchová úprava repliky původního okna | 2,00000 | 43 000.00 |
| replika prvku 033 |  |  |

aplikace šelakové politury a související přípravná povrchová úprava (moření dle prvku 033)

I I I

včetně:

montáže

vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

v plném rozsahu dle zadávací tabulky

dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

Díl: 775

135 PP23/775/RES

136 PP26/775/RES

137 PP31/775/RES

hlavní sál 217: 2

Parketová podlaha ze čtverců 580/580mm , složena na m2 "Vídeňský kříž",obnova



* vyčištěni broušením
* lokální barevné retuše
* povrchová úprava tvrdovoskovým olejem

včetně:

* vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

* v plném rozsahu dle zadávací tabulky
* dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

Parketová podlaha ze čtverců 580/580mm , složena na m2 'Vídeňský kříž",obnova

* vyčištění broušením

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * lokální barevné retuše * povrchová úprava tvrdovoskovým olejem |  |  |  | |
| včetně: |  |  |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |  |  |
| ocenění položky: |  |  |
| - v plném rozsahu dle zadávací tabulky |  |  |
| - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu |  |  |
| rohový pokoj 219: 26,68 |  | 26,68000 |
| Parketová podlaha ze čtverců 580/580mm , složena na "Vídeňský kříž'',obnova | m2 | 36,34000 | 800,GO | 29 072,00 |
| - vyčištění broušením |  | | | |
| - lokální barevné retuše |
| - povrchová úprava tvrdovoskovým olejem |
| včetně: |
| - vnitrostaveništního přesunu hmot |

2,00000

37,13000

850,00

26.68000 1---ae-..-o. •

375 201,90

31 560,50

22 144,40

Stránka 48 z 49


'-



*I*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138  139  Díl: | PP34/775/RES  PP62n75/ŘEM  VN | I I I I  ocenění položky:   * v plném rozsahu dle zadávací tabulky * dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu   táflovaný pokoj 218: 36,34 36,34000  Parketová podlaha ze čtverců 580/580mm , složena na m2 85,26000 3 300,00 281 358,00 "Vídeňský kříž",generální oprava | | | | |
| * celková generální oprava v restaurátorské dílně * konstrukční obnova * doplnění dilů, cca 10 replik parketových čtverců * celoplošné podklíženi truhlářskou překližkou * složení dle původní technologie spojů na pero a drážku * ukotveni hřeby k podloží * vyčištění broušením * barevné sjednoceni * povrchová úprava tvrdovoskovým olejem   I I I I  včetně :   * dopravy do dílny a zpět   (parkety byly demontovány v roce 2015 a uloženy v prostorách zámku)   * vnitrostaveništniho přesunu hmot   I I I I  oceněni položky:   * v plném rozsahu dle zadávací tabulky * dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu   hlavní sál 217: 85,26 85,26000  Parketová a prkená podlaha, parkety byly repasovány a m2 10,54000 1050,00 11 067,00 položeny v r. 2017; povrchová úprava   * vyčištěni broušením * barevné sjednoceni * povrchová úprava tvrdovoskový m olejem   **LJ** I I  včetně :   * vnitrostaveništniho přesunu hmot   I I I I  ocenění položky:   * v plném rozsahu dle zadávací tabulky * dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu | | | | |
| kabinet 216: 10,54  Vedleiší náklady |  | 10,54000 |  | 115 000,00 |
| 140 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 141 | 005121020R | Provoz zařízen í staveniště | Soubor | 1,00000 | 10 000.00 | 10 000,00 |
| 142 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 143 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení , restaurátorská | Soubor | 1,00000 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| zpráva |
| * realizace restaurátorských prací   dokumentovaná v restaurátorské zprávě zpracované v rozsahu a struktuře dané vyhláškou 66/1988 SB   * ve 3 listinných pare a 3x na CD | | | | |

**26 3 898 906,42** I



33

Stránka 49 z 49

P:Ř ÍLOH A Č. 2 H A RMO NOG RA M



Strana 15 (celkem 17)



•oiC

M"51C

:TYDEN

110 *I* Ovoukřidlé dve1e na záchod

b.o *I* Okno lvnftřní rovina I

130 *I* Ovoukřidlé dveře na Ol.idu

:.io *I* Dvoukřídlé dveře na kruchtu

lso *I* Dvoukřídlé dveře do místnosti 221 160 *J* Dvoukiidlé dveře do místnosti 220 l7K *I* KazetoW obklad vstuoo

lso *I*Jednokrídlé dvefe do místnosti 219

l9KO *I* Kazeto ....V obklad vstuPU

1100 *I* Okno Nnltřní rovina I

hm *l* Dvoukfídli! dvefe do mistnosti 221

!t2T *I* Taflovánl mlstnostr

l3T *I* v.;.-oba Ch'rběik:iho taflování l14N *I* Zabudovan rtllříborník

llSN *I* Pfistěnný odkládací stolek

:isN-iPříbornfk řezbovan ý

l17N /Zabudovaná skfíň

lSN *I* Konzolo'-'i' stolek

190 /Dvoukřídlé dvefe na chodbu

ZOKO / Kazetoyýobklad mezidveřního ttrostoru l21D /Dvoukřídlé dvefe do místnosti 218

220/0l<no ltřnlrovina 23PP *I* Parketová wdlaha

12.40 *I* Okno !vnitřní rovina I 250 *I* Okno jvnltř ní rovina l l26PP *I* Parketov' podlaha

t27D *I* Jednokřídlé dvefe do místnosti 221

bso /Dvoukřídlé dveře do místnosti 218

'290 {Dřevěné okno (vnitřní rovina )

,QO *I* Dřevěné okno [vnitřní rovina I

lPP /Parketová podlaha

32T *I* Taflováni místnosti 218 30 *I* Dfevěné okno do chodby

34PP *I* Parketová podlaha lSD *I* Dveře na chodbu

b6D *I* Dvoukřídlé dveře do místnosti 218

'3,7KO /Kazetový obklad mezidveřního prostoru 38D *I* Dvoukřídlé dveře do kabinetu 216

l;39KO /Kazetový obklad mezldvefního prostoru

11100 *I* Dveře na balkón (Vnitřní rovina I

l•UD *I* Dvoukřídlé dveře do hlavnlho sálu 217 i42D *I* Dvoukřídlé dveře do místnosti 214

j43o *I* Okno (vnltřnf rovina )

144Ko /Kazetový obklad okenního výklenku a vnitřní skládat! okenice

14so / Dvířka pflkládacího otvoru I ""60 *I* Dviřka Přildádadho otvoru li J..70 *f* Dvoukřídlé dveře

"'110 / ovoukřfdle dveře s druhotně prosklenými výplněmi 90 / Okno (vnitřní rovina l

lsoo *I* Ovoukřídle dveře na zahradu

10 *I* Dvoukřídlé dveře *do* Sala Terrenv

2P *I* Přepážka chodby k bytu správce zámku [:53P *I* Přepážka chodby ke správě zámku

l54D / ovefe k hlavnímu schodišti 550 *I* Dveře ke kancehiřf

l.s6D *I* Dvefe do místnosti 116

l57D / Dveře do místnosti 114

lsSP / PepáU:a chodby do jižního křídla ls9N /Truhllce zdobené fezbou

IGON /Truhlice

'610 *I* Dveře dvoukřid1é exteriérové (hlavni vstup a vstup do k.ae) 20 *I* Replika prvku O 33

Flnanmí harmon0«nm - Restaurování a uměleckořemeslná obnova dlevěnýeh orvků zámku Stekník

2017 2018

Aqen I u„.... I .,...,n„ I leden I\_ ll<w.. \_I ...,.n \_ J Duben- I \_••it•n I- i:....., I č..venec - I -. I *HH* 1--Ifien I u.„...,

42 43144 45 46 47 48149 *S0* 51 521 1 2 3 4 1 *S* 6 7 8 1 9 10 12 13114 15 16 17 18119 ZO 21 221 23 24 25 26127 Z8 29 30 31132 33 34 35136 37 38 Bl 40 41 42 43 Ul 45 46 47 ....

Demontá2 11

Práce v dílně *I* na místě

1-·



Montáž prvku

* 1. /Parketová a prkenná podlaha

CELKOVÁ CENA bet DPH

90000 145000 100000 265000 300000 320000 330000 350000 360000 395000 295000 360000 I 435413


153493,42

3 898 906,42 Kč I

Prohlašuji, že práce na mlstě (v Interiérech zámku Stekník) budou během realizace respektovat dílčí lhůty plnění stanovené ve smlou1 V Praze, dne 11.10.2017 Marek Brož, ak. mal.

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁ VNĚNÉ OSOBY OBJE DNATELE





Strana 16 (celkem I 7)

PŘÍLOH A Č. 4 OPR ÁV NĚ NÉ OSOBY ZHOTOVITELE



ČLENOVÉ RESTAURÁTORSKÉHO TÝMU

Petr Bezchleba

Držitel licence č.j. 3157/2000 ze dne 8.3.2000 k restaurování nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl ve dřevě.

Strana 17 (celkem 17)



Číslo smlouvy Objednatele: */\_D /!..3 li11.!f 0t)0C)* - *1*

*$'j 2/ ,;\_ o1:f-*

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**DODA TEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**2023H l l 70009**

**RE STA UR OVÁ NÍ A UMĚLECKOŘEMESLNÁ OBNOVA DŘEVĚNÝ CH PRVK Ů ZÁMKU STEKNÍK**

**OBJEDNATEL:**

se sídlem: bankovní spojení: číslo účtu:

IČO: DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních: zastoupený ve věcech technických:

Doručovací adresa: datová schránka:

(dále jen „objednatel")

a

**ZHOTOVITEL:**


se sídlem: bankovní spojení: číslo účtu:

IČO: DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních: zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu: (dále jen „zhotovitel")

**Národní památkový ústav**



75032333

CZ75032333

**!..I** • , I• **li** I• • • I , ředitelem UPS v Praze

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

2cy8h6t

**RE, s.r.o.**

Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2



**uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo,** jejímž účelem je realizace projektu: „NPÚ; SZ Stekník - 2. etapa zpřístupnění zámku, ÚPS v Praze", registrační číslo 134Vl 12000358

Předmětem uzavření tohoto dodatku je zajištění závazku v případě, že zhotovitel nesplní ustavení článku V. bodu 7. smlouvy o dílo.

Strana 1 (celkem 2)



I.

* + 1. Článek X. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZK Ů, bod 5 Smluvní pokuty se doplňuje o ustanovení:

V případě nesplnění nebo opožděného splnění povinnosti dle článku V., bodu 7 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v smlouvě o dílo, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne *4*7 - *A o· Lo '17-* V Praze, dne *A 1- /f o* . *1-.o 1*7--

 **Zhotovitel:**



Strana 2 (celkem 2)