Západočeské muzeum v Plzni,	iC: 00228745
příspěvková organizace	DIČ: CZ00228745
Kopeckého sady 357/2	Tel.: +420 377 237 940
30100 Plzeň 3	Fax:
Sp. zn.: Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl PR, vložka 758
Konečný příjemce
inkasta s.r.o.
Hrádecká 1212/9 31200 Plzeň 4 Česká republika

Objednávka vydaná č. OB18255
		inkasta s.r.o.	
Zp. dopravy	
Zp. platby	Bankovním	Hrádecká 1212/9	
	převodem		
Datum
Vystavení	09.11.2018	31200 Plzeň 4 Česká republika	
Platnosti od	09.11.2018		
Platnosti do	23.11.2018	IČ:25235745	
Vyřízení		DIČ: CZ25235745	
Objednáváme u vás provedení prací dle vámi zpracovaného Nabídkového rozpočtu č. 139/18 ze dne 6.11.2018.
Označení dodávky	Katalog	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sazba	DPH	Celkem s DPH	
objednávka práci
Objednavatel: F.Frýda.tel.: 378 370 114,603 266 684	1,0000	424 135,0000	21%	89 068,00	513 203,00 Kč	
Fakturu dle této objednávky můžete poslat elektronicky na tyto e-mailové adresy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem	
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00	
Snížená 15%	0,00	0,00	0,00	
základní 21%	424135,00	89 068,00	513 203,00	
CELKEM	424135,00	89 068,00	513 203,00	
Rozpis DPH uveden v měně Kč
Sleva v %     	0,00
Cena celkem s DPH	513.203,00 Kč
Cena celkem
www.zcm.cz	513 203,00 Kč
Vytiskl(a): xxxxxxxxxx	Zpracováno informačním systémem Money S4	Vystavil: xxxxxxxxxx
1/1

Strana 1/3
inkasta s.r.o.
Hrádecká 1212/9. 312 00 Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2. 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba zhotovitele:
Ing. Luděk Formánek / JS mob.:	603 170 203
tel./fax:	377 455 954
e-mail:	inkasta@inkasta.cz
Kontaktní osoba objednatele:
PhDr. František Frýda
mob.:
tel.:	603266684
e-mail:	ffryda@zcm.cz
ltrefna@zcm.czy 
hkermesova@zcm.cz
Nabídkový rozpočet č. 139/18
V Plzni dne 6.11.2018
Stavba: Hamr Dobřív,
odvodnění pod vantroky
Vážení obchodní přátelé,
na základě Vaší poptávky ze dne 24.10.2018 Vám předkládáme naši cenovou nabídku na výše uvedenou stavbu.
Nabídka je zpracována dle prohlídky stavby a zaměření dne 24.10.2018 a na základě připomínek zjednání konaného 5.11.2018
Předmětem nabídky je omezení přítoku vody do objektu odvodněním vnějšího nároží objektu pod vantroky.
Stávající stav
Pří zavodněném průtoku vantroky se vyskytuje v zásadě trvalý přítok do interiéru objektu v místě přilehlého nároží.
V současné době při uzavřeném přítoku vody do vantroků je výskyt vody v interiéru nepatrný, jde v podstatě o zbytkovou vlhkost, případně o průsak z hráze rybníka pod komunikací.
Proto lze předpokládat že přítok do interiéru má zdroj zejména v místě pod vantroky.
Navrhujeme betonovou desku ve tvaru žlabu pod vantroky tl.l5-20cm.
Toto řešení zahrnuje demontáž 1 .části vantroků, ubourání kamenné vyzdívky pod vantroky (bez zásahu do ocelových nosníků). Vybouráni části zdivá pod vantroky u obvodové stěny do úrovně podlahy pod vantroky pro uložení drenáže.
Zhotovení betonové desky ve tvaru U a dnem ve tvaru kynety ze spádovaným dnem.
Cena:
1. Rozebrání 1 .části vantroků s uložením na
mezideponii v areálu	kpl	1,0	51 000,-	51 000,- Kč	
2. Vybourání dlažby z lomového kamene tl.40-50cm	m3	5,0	2 950,-	14 750,- Kč	
3. Vybourání kamenného zdivá pod vantroky pro uložení drenáže do úrovně podlahy	m3	5,3	2 350,-	12 455,- Kč	
4. Svislý přesun vybouraných hmot do 2 metrů	t	25,7	1 100,-	28 270,- Kč	

Strana 2/3
5. Naložení suti do kontejneru	t	12,5	350,-	4 375,- Kč	
6. Odvoz suti na skládku	t	12,5	360,-	4 500,- Kč	
7. Skládkovné suti	t	12,5	455,-	5 688,- Kč	
8. Drenážní roura 0 10cm ukončená ucpávkou	bm	3,8	120,-	456,- Kč	
9. Obalení štěrkové vrstvy geotextilií 300gr/m2	m2	8,0	110,-	880,- Kč	
10. Nopová folie na ochranu kamenného zdivá budovy	m2	15,0	130,-	1 950,- Kč	
11. Štěrkový zásyp drenáže 60x50x350cm vč.PH	m3	1,1	3 400,-	3 740,- Kč	
12. Zpětná dozdívka čelní zdi z lomového kamene na MC	m2	2,0	2 790,-	5 580,- Kč	
13. Očištění a přebrání původního kamene	m2	2,0	1 230,-	2 460,- Kč	
14. Spárování kamenného zdivá	m2	2,0	460,-	920,- Kč	
15. Zpětné uložení kamenné rovnaniny a
původního násypu včetně hutnění a přesunu hmot	t	11,0	1 125,-	12 375,- Kč	
16. Pažení výkopu	kpl	1,0	6 500,-	6 500,- Kč	
17. Betonová deska tl.20cm z vodostavebního betonu B 25/30 včetně zámku pro dostatečný přesah proti možnému zatékání ve spoji desek	m3	3,8	6 540,-	24 852,- Kč	
18. Bednění boků jednostranné s oporou	m2	7,0	920,-	6 440,- Kč	
19. Demontáž bednění	m2	7,0	180,-	1 260,- Kč	
20. Ocelová výztuž betonové konstrukce kari síť 6mm	m2	22,0	220,-	4 840,- Kč	
21. Lože z MC pod kamenný obklad	m2	12,0	675,-	8 100,- Kč	
22. Očištění a výběr vybouraného kamene pro dlažbu	t	5,0	1 230,-	6 150,- Kč	
23. Doplnění kamene pro obklad
železobetonové konstrukce včetně ručního výběru v lomu	t	5,0	2 680,-	13 400,- Kč	
24. Montáž dlažby z lomového kamene vč.boků	m2	12,0	1 850,-	22 200,- Kč	
25. Spárování kamenného dlažby a zdivá	m2	12,0	460,-	5 520,- Kč	

Strana 3/3
26. Příplatek za hranu čela a boků konstrukce	bm	9,6	550,-	5 280,- Kč	
27. Těsnící páska SikaSwell	bm	4,0	L-	4,- Kč	
28. Lepené kotevní tmy z betonářské oceli pro spojení betonových konstrukcí	ks	3,0	380,-	1 140,- Kč	
29. Uložení pro nosníky a úprava nivelety	ks	4,0	650,-	2 600,- Kč	
30. Úprava osazení ocelových nosníků I 20	ks	2,0	1 600,-	3 200,- Kč	
31. Zpětná montáž vantroků včetně přesunu z mezideponie v areálu	kpl	1,0	51 000,-	51 000,- Kč	
32. Úklid staveniště	kpl	L0	8 000,-	8 000,- Kč	
33. Dopravné	kpl	L0	16 500,-	16 500,- Kč	
34. Zařízení staveniště vč.případné temperace	kpl	1,0	85 000,-	85 000,- Kč	
35. Dotěsnění stavidla po dobu stavby	kpl	1,0	2 750,-	2 750,- Kč	
			celkem bez DPH DPH 21%	424 135,- Kč 89 068,- Kč	
			Celkem včetně DPH	513 203,- Kč	
Cena nezahrnuje náklady na:
-	povolení k vjezdu, zábor pozemků, deponie u staveniště
Požadavky na stavební připravenost:
-	uzavřený přítok vody do vantroků
Termín:	zahájení prací do	3	týdnů od objednání
dokončení díla do 20.12.2018
Platební podmínky:	splatnost faktur do	30	dní
Záruka:	36 měsíců
Při změně zadávacích nebo dodacích podmínek Vám nabídku upravíme, jinak se jedná o nabídku odvolatelnou.
Platnost nabídky:	do 13.11.2018
Děkujeme Vám za poptávku a těšíme se na další spolupráci.