Příloha č.2 SoD

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH INFORMAČNÍCH CLV NOSIČŮ

Položkový rozpočet dodávky plně respektující Technickou zprávu a zahrnující úplné náklady na požadovanou a plně funkční dodávku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | M.J. | Cena/M.J. | Cena Položky celkem |
| Smd panel dle technické zprávy, maximální rozestup obrazových bodů 4mm, šíře > 1,185m, výška > 3,5 m, rozlišení min. 296 x 875 px | 5 | 369 805,0 Kč | 1 849 025,0 Kč |
| Řídící a ovládací stanice | 4 | 27 990,0 Kč | 111 960,0 Kč |
| \* 'Software pro ovládání a správu obsahu - multilicence pro všechny nově dodané SMD panely a stávající informační panely | 1 | 99 000,0 Kč | 99 000,0 Kč |
| Oboustranný designový rám pro osazení 2 ks smd panelů | 2 | 287 300,0 Kč | 574 600,0 Kč |
| Jednostranný nástěnný designový rám pro osazení 1 ks smd panelu - kotvení do země | 1 | 146 200,0 Kč | 146 200,0 Kč |
| Silový rozvaděč pro 2 ks smd panelů | 2 | 32 132,0 Kč | 64 264,0 Kč |
| Silový rozvaděč pro 1 ks smd panelu | 1 | 35 421,0 Kč | 35 421,0 Kč |
| Modul vzdáleného silového jednotlivého spínání a vypínání všech smd panelů | 1 | 43 210,0 Kč | 43 210,0 Kč |
| Jasové čidlo pro automatické řízení jasu smd panelů v návaznosti na okolních světelných podmínkách | 1 | 37 450,0 Kč | 37 450,0 Kč |
| Racková skříň pro osazení řídících technologií | 1 | 7 320,0 Kč | 7 320,0 Kč |
| Statické posouzení uchycení všech smd panelů | 1 | 34 000,0 Kč | 34 000,0 Kč |
| Výkresová dokumentace nosného rámu, železobetonových základů a designového zakrytování smd panelů | 1 | 19 560,0 Kč | 19 560,0 Kč |
| infrastruktura datového připojení k místní síti a internetu a silové napájení, elektromontážní práce | 1 | 52 700,0 Kč | 52 700,0 Kč |
| rozhraní pro připojení externích subjektů - samostatný vstup DVI/SDI pro připojení samostatného zdroje signálu nad rámec ovládni - využití pro speciální potřeby divadelního představení | 1 | 86 600,0 Kč | 86 600,0 Kč |
| Revizní zpráva připojení smd panelu | 1 | 9 500,0 Kč | 9 500,0 Kč |
| \* Montáž, připojení, instalace, školení | 1 | 85 040,0 Kč | 85 040,0 Kč |
| Dokumentace skutečného provedení - autorizovaný projekt | 1 | 15 300,0 Kč | 15 300,0 Kč |
| Dopravné - komplet | 1 | 36 500,0 Kč | 36 500,0 Kč |
| Demontáž a ekologická likvidace původních panelů | 1 | 43 000,0 Kč | 43 000,0 Kč |
| Výšková technika pro montáž - plošiny, jeřáby | 1 | 35 000,0 Kč | 35 000,0 Kč |
| Stavební práce - demontáž původního řešení, rozebrání a složení kamenné mozaiky chodníku tak, aby byl zachován spárořez a vzor stávající chodníku v souladu s vyjádřením Oddělení státní správy památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, doplnění chybějící mozaiky kostek stejné šarže, výkopové práce, betonování základů | 1 | 113 300,0 Kč | 113 300,0 Kč |
| Vyjednávání na úřadech, zábory, zřízení, ohraničení a označení stavby | 1 | 43 000,0 Kč | 43 000,0 Kč |
| Cena celkem v Kč bez DPH: | 3 541 950,0 Kč |

Cena celkem v Kč s DPH: 4 285 759,5 Kč

Položky označené \*) nelze plnit subdodavatelem.