„• „ *•

•

• • •

„

EVROPSKÁ UNIE

*

•

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván!

Pří1oha č. 1 smlouvy -Podrobná technická specifikace zboží

Nabízené transportní a fixační pomůcky splňují veškeré požadavky uvedené v příloze č. 1„Technická specifikace, Část 2" zadávací dokumentace:

Pomůcka	Počet	Technická specifikace kusů

skládací záchranná
1.
nosítka

3	minimální velikost: délka 200cm a 50 cm šířka

vakuová matrace
2.	dětská se zádržným	2
a.	
pětibodový fixační pás
b.	upevnění k transportním nosítkům

systémem	c.  vakuovaná vložka s integrovaným
napouštěcím/vypouštěcím systémem

vakuová matrace pro
a.	
minimální velikost :200cm délka x 70 cm šířka
b.	vakuovaná vložka s integrovaným

3.	3	napouštěcím/vypouštěcím  systémem dospělého pacienta
c.	fixační pásy pro pacienta
d.	madla pro přenos

a.  nastavitelná délka rámu (minimální velikost 150cm)
4	scoop rám	1	b. minimální zatížitelnost 120 kg
c.  bezpečnostní pásy pro fixaci pacienta

a.  minimální rozměry: délka 180 cm, šířka 40 cm
5.	páteřní deska	3	b. minimální zatížitelnost 150 kg
c. popruhy pro imobilizaci pacienta (odnímatelné)

vakuová dlaha fixační
6.	horní končetina

vakuovaná vložka s integrovaným
2
napouštěcím/vypouštěcím systémem

vakuová dlaha fixační
7.

vakuovaná vložka s integrovaným
2

dolní končetina	napouštěcím/vypouštěcím systémem

vakuová dlaha fixační
8. dětská

vakuovaná vložka s integrovaným
2
napouštěcím/vypouštěcím systémem

9.	vakuová pumpa	2	pro vyfouknuti vakuové matrace a dlah

10.	pánevnf fixátor	3
a.	
rychloupínací
b.	velikost standard (v rozmezí 80-130cm obvod pánve)

11.

schodolez (evakuační křeslo)

a.	skládací,kompaktní velikost ve složeném stavu
1	b. pásový systém pro pohyb po schodech
c. hmotnost max.20 kg

	

.

.*	
	*•	

		
• "		
		
„ "	„	

EVROPSKÁ UNIE

"

Evropské strukturální a investičnl fondy Operačnl program Výzkum, vývoj a vzdělávání

			d.	musímít přední a zadníkolečka (přední o minimálním průměru SOmm)
e.	přední kolečka otočná
f.	bezpečnostní pásy
g. horní madlo výsuvné
h. obsluha jednou osobou	

12.	posuvná podložka pod pacienta „Rollboard"	
1	a.	podložka pro přesun pacienta z lůžka na lůžko
b.	možnost očištění běžnými čisticími prostředky