Zakázka: Učebna přírodních věd



# Nabídkový rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo zakázky:** |  |
| **Název zakázky:** | **Učebna přírodních věd** |
| **Komentář zakázky:** |  |
| **Verze rozpočtu:**  **Komentář verze:** | Dodatek č. 1 |

## Rekapitulace DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sazba DPH** | **Základ daně** | **DPH** |  | **Cena s DPH** |
| 21% | 1 267 |  | 266 | 1 533 |

**Celkem bez DPH:**  **1 267** CZK

**Celkem s DPH: 1 533** CZK

## Firmy

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ firmy** | **Název** |
|  |  |

Sídlo firmy:

Stavební společnost HaT spol. s r.o.

Komenského 373

38601 Strakonice

IČO: 450 235 22 DIČ: CZ 4502352

tel: +420 383 321 967, +420 383 321 294 fax: +420 383 322 734 e-mail: info@hatst.cz

www.euroCALC.cz Tisk 14.11.2018

**Rekapitulace - objekty a oddíly**

Cena

Popis

Oddíl



Objekt



**D-01: Dodatek 1**

**1 267**

**SO\_01: Stavební objekt 01**

**1 267**

**1 267**

**Rozpočet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | |  |  | |
| Objekt | |  | | P | Ident. | Oddíl  | Kód | |  | | --- | | Popis | | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|  | |  | | | | | | **D-01: Dodatek 1** |  |  |  | **1 267** |
|  |  |  | | | | | | **SO\_01: Stavební objekt 01** |  |  |  | **1 267** |
|  | | | | | | **3: Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **- 1 586** |
|  | SO\_01 | 4 | SP | 3 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | - 2,640 | 600,78 | - 1 586 |
|  | | | | | | **6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** |  |  |  | **607** |
|  | SO\_01 | 145 | SP | 6 | 644941111 | Osazování dvířek velikosti do 150 x 150 mm | kus | 1,000 | 48,78 | 49 |
| SO\_01 | 146 | SP | 6 | 644941112 | Osazování dvířek velikosti do 300 x 300 mm | kus | 3,000 | 60,98 | 183 |
| SO\_01 | 147 | B | 6 | 6-105 | dvířka plastová na čistící kus 150/150 mm | ks | 1,000 | 73,75 | 74 |
| SO\_01 | 148 | B | 6 | 6-106 | dvířka plastová 200/200 mm | ks | 2,000 | 106,88 | 214 |
| SO\_01 | 149 | B | 6 | 6-107 | Dvířka plastová 200/150 mm | ks | 1,000 | 87,64 | 88 |
|  | | | | | | **722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod** |  |  |  | **6 174** |
|  | SO\_01 | 23 | SP | 722 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 8,600 | 266,65 | 2 293 |
| SO\_01 | 166 | B | 722 | 722-313 | Trubka plastová pr. 32 | m | 8,000 | 342,00 | 2 736 |
| SO\_01 | 168 | B | 722 | 18-1222 | Ochrana potrubí Mirelon 22-42 | ks | 24,000 | 33,05 | 793 |
| SO\_01 | 172 | B | 722 | 722-008 | Kohout kulový pr. 20 | ks | 2,000 | 176,00 | 352 |
|  | | | | | | **725: Zdravotechnika - zařizovací předměty** |  |  |  | **13 358** |
|  | SO\_01 | 24 | SP | 725 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubo r | 4,000 | 201,52 | 806 |
| SO\_01 | 178 | B | 725 | 725-001 | Umyvadlo klasické 55 cm s otvorem | ks | 1,000 | 480,38 | 480 |
| SO\_01 | 184 | B | 725 | 725-007 | Baterie dřezová stojánková páková | ks | 1,000 | 515,90 | 516 |
| SO\_01 | 185 | B | 725 | 725-008 | Ohřívač el. zásobníkový Dražice TO 5 IN pod umyvadlo | ks | 1,000 | 2 468,41 | 2 468 |
| SO\_01 | 186 | B | 725 | 725-009 | Čerpadlo kalové Solofift+ C-3 | ks | 1,000 | 7 337,50 | 7 338 |
| SO\_01 | 187 | B | 725 | 725-010 | Montáž | hod | 5,000 | 350,00 | 1 750 |
|  | | | | | | **766: Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **14 039** |
|  | SO\_01 | 273 | B | 766 | 766002 | SDK opláštění nadpraží atypické, tl. 12,5 mm vč., výplně zvukovou izolací | m2 | 11,880 | 1 181,70 | 14 039 |
|  | | | | | | **784: Dokončovací práce - malby a tapety** |  |  |  | **21 417** |
|  | SO\_01 | 59 | B | 784 | 783813131 | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrst. , zrnitých a štukových omítek | m2 | 57,818 | 108,21 | 6 256 |
| SO\_01 | 60 | B | 784 | 783817121 | Ktrycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, , zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 57,818 | 262,21 | 15 160 |
|  | | | | | | **D1: Skládaná posuvná příčka** |  |  |  | **- 42 312** |
|  | SO\_01 | 93 | B | D1 | R-D1-0002 | Sleva zohledňující změnu rozměru posuvné příčky na délku 615cm a výšku 343 cm | kus | - 1,000 | 42 312,00 | - 42 312 |
|  | | | | | | **D2: Slaboproudé rozvody + příslušenství** |  |  |  | **- 2 127** |
|  | SO\_01 | 94 | B | D2 | RD2-0001 \_01 | Samořezný keystone CAT5E UTP RJ45 tmavý | kus | - 12,000 | 57,93 | - 695 |
| SO\_01 | 95 | B | D2 | RD2-0002 \_01 | Instalace keystonu RJ45 na kabel | kus | - 12,000 | 75,86 | - 910 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Objekt  | | | | P | Ident. | Oddíl  | Kód | |  | | --- | | Popis | | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|  |  |  | SO\_01 | 98 | B | D2 | RD2-0005 \_01 | RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E | kus | - 12,000 | 6,21 | - 75 |
| SO\_01 | 99 | B | D2 | RD2-0006 \_01 | Instalace keystonu RJ45 konektoru na kabel | kus | - 12,000 | 37,24 | - 447 |
|  | | | | | | **D3: Silnoproudé rozvody + příslušenství** |  |  |  | **- 9 033** |
|  | SO\_01 | 90 | B | D3 | RD3-0003 | Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, - Jmenovitý reziduální proud 0,03A. | kus | 3,000 | 1 597,10 | 4 791 |
| SO\_01 | 91 | B | D3 | RD3-0004 | Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení. | kus | 3,000 | 589,63 | 1 769 |
| SO\_01 | 117 | B | D3 | RD3-0011\_ 01 | Zásuvka 2-násobná natočená s clonkami světlá | kus | - 2,000 | 187,78 | - 376 |
| SO\_01 | 118 | B | D3 | RD3-0012 \_01 | Instalace dvojzásuvky 230V | kus | - 2,000 | 161,19 | - 322 |
| SO\_01 | 119 | B | D3 | RD3-0013 \_01 | Zásuvka 1-násobná světlá s ochranným kolíkem | kus | - 7,000 | 152,99 | - 1 071 |
| SO\_01 | 120 | B | D3 | RD3-0014 \_01 | Instalace zásuvky 230 V | kus | - 42,000 | 161,19 | - 6 770 |
| SO\_01 | 121 | B | D3 | RD3-0015 \_01 | Kombinace krytky se zdířkami pro banánky (červený , + černý) pro 12V DC rozvod. | kus | - 16,000 | 179,91 | - 2 879 |
| SO\_01 | 122 | B | D3 | RD3-0016 \_01 | Instalace zásuvky 12V DC | kus | - 16,000 | 204,51 | - 3 272 |
| SO\_01 | 125 | B | D3 | RD3-0019 \_01 | Rámeček 5-násobný světlý | kus | - 8,000 | 105,73 | - 846 |
| SO\_01 | 126 | B | D3 | RD3-0020 \_01 | Instalace rámečku | kus | - 8,000 | 7,18 | - 57 |
|  | | | | | | **D4: Elektroinstalace** |  |  |  | **729** |
|  | SO\_01 | 242 | B | D4 | RD4-055 | jistič ACTI 9 iC60N 6Ka 1/16/B | ks | 1,000 | 105,91 | 106 |
| SO\_01 | 245 | B | D4 | RD4-058 | Jistič LTN 3/25/B | ks | 1,000 | 623,56 | 624 |
|  | | | | | | | | | |  |  | **1 267** |