Státní zámek Jánský Vrch

790 70 Javorník

***Bc. Kateřina Danielová, kastelánka;***

+ 420 xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Štěpkovač**

**PIRBA S PŘIPOJENÍM VLEČKY**

Strojní zařízení je určené k drcení větví, dřeva a dřevního odpadu pomocí dvouchodého samopodávajícího řezacího šneku. Stroj má samočinné podávání a všechny funkce jsou uváděny mechanicky. Potřebný výkon **traktoru** od 20 kW a výše. **Štěpkovač** bere větve s listím, jehličím, rozvětvené, suché, mokré, vezme i desky a trámy.

Zapojení do tříbodového závěsu **traktoru**/malo**traktoru** dle určení zákazníka. Při drcení se větve vkládají z boku **traktoru** a **štěpky** se foukají dozadu na připojenou vlečku či vozík. **Štěpka** je foukána komínem na zem či do bedny. Do pytle pomocí pytlovacího komínu (příslušenství).

Výsledná **štěpka** je vhodná k topení v kotli či krbu, zpevnění půdy a případně jiným účelům. **Štěpka** je nesouměrná a vzdušná, či-li krásně proschne, neplesniví a její výhřevnost je, tak velmi vysoká.



|  |  |
| --- | --- |
| Délka: | 2,2 m |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_width.png | Šířka: | 2,25 m |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_height.png | Výška: | 1,43 m |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_weight.png | hmotnost: | 315 kg |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_blank2.png | Řezací mechanismus: | Dvouchodý šnek  |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_widthc.png | Maximální průměr drceného materiálu: | max. Ø 10 cm |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_sizec.png | Délka štěpky (není nastavitelná): | délka štěpky 6-8 cm |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_performance.png | Výkon: | 7 m3/hod |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_blank2.png | Výstup štěpky: | Foukání komínem  |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_blank2.png | Závěs pro valník: | Ano  |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_blank2.png | Bezpečnostní brzda: | Ano  |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_blank2.png | Výkon traktoru od: | 20 kW |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_blank2.png | Otáčky kardanu: | 540 - 1000 ot./min |
| http://www.bystron.cz/templates/index/images/ptico_blank2.png | Závěs kategorie: | I a II - dle určení zákazníka  |

Příslušenství Kardan

 *Cena stroje včetně dovozu 77.000,- Kč*

 1.8.2018

xxxxxxxxxxxx