List obsahuje: [1) Krycí list soupisu](#_bookmark0)

[2) Rekapitulace](#_bookmark1)

[3) Soupis prací](#_bookmark2) Zpět na list: Rekapitulace stavby

>> skryté sloupce <<

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

KS v Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS v Ústí nad Labem (I.,II. a III. ETAPA) Objekt:

1 - I. ETAPA (vstupní část a imobilní lávka)

Soupis:

**VP3 - Gumové rohože lávky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

822 52

Ústí nad Labem

KS v Ústí nad Labem

Uchazeč:

Projektant:

PROJEKTY CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

28. 3. 2018

28693213

CZ28693213

**Cena bez DPH**

DPH základní snížená

**Cena s DPH**

Základ daně

-41 080,00

0,00

**v CZK**

**-41 080,00**

Sazba daně Výše daně

21,00% -8 626,80

15,00% 0,00

**-49 706,80**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

KS v Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS v Ústí nad Labem (I.,II. a III. ETAPA)

Objekt:

1 - I. ETAPA (vstupní část a imobilní lávka)

Soupis:

**VP3 - Gumové rohože lávky**

Místo:

Zadavatel: Uchazeč:

Ústí nad Labem

KS v Ústí nad Labem

Datum: 13.11.2018

Projektant: PROJEKTY CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud 767 - Konstrukce zámečnické

**-41 080,00**

-41 080,00

-62 365,00

21 285,00

|  |
| --- |
| **SOUPIS PRACÍ** |
| Stavba: |
| KS v Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS v Ústí nad Labem (I.,II. a III. ETAPA) |
| Objekt: |
| 1 - I. ETAPA (vstupní část a imobilní lávka) |
| Soupis: |
| **VP3 - Gumové rohože lávky** |
|  | Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 28. 3. 2018 |  |
|  | Zadavatel: | KS v Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | PROJEKTY CZ s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **-41 080,00** |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -41 080,00 |  |
|  |  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | -62 365,00 |  |
|  | 4 | K | 741.07 | El.topný kabel ocelové lávky 2ks á2000W ( včetně příslušenství | set | -1,000 | 42 365,00 | -42 365,00 |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:**pro montáž kabelu k lávce = 26 ks drátového žlabu 250 / 50 / M2; žárově zinkovaného a materiálu pro přichycení vytvořeného roštu; z drátového žlabu ke spodní straně ocelové lávky* |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 741.12 | Montážní práce bez zemních a výkopových prací | set | -1,000 | 20 000,00 | -20 000,00 |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 21 285,00 |  |
|  | 8 | K | 767531111.R01 | Montáž rohoží kovových nebo plastových šroubováním | m2 | 13,500 | 97,20 | 1 312,20 |  |
|  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:\_x005F\_x005F\_x005F\_x000D\_*1. *Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken*

*z plastických hmot, apod.\_x005F\_x005F\_x005F\_x000D\_*1. *Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.\_x005F\_x005F\_x005F\_x000D\_*
 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | " rampa" 1,500\*1,000\*9 |  | 13,500 |  |  |  |
|  | *9* | *M* | *6975215.R01* | *gumová houževnatá přírodní pryžová rohož formátu 1500x1000 mm tl. 23 mm* | *kus* | *9,000* | *1 720,00* | *15 480,00* |  |
| *10* | *M* | *6975215.R02* | *spojka rohoží* | *kus* | *56,000* | *26,00* | *1 456,00* |  |
| *11* | *M* | *6975215.R03* | *systémové kotvení rohoží* | *kus* | *99,000* | *26,00* | *2 574,00* |  |
| 12 | K | 767531125 | Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm | m | 1,500 | 64,40 | 96,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:\_x005F\_x005F\_x005F\_x000D\_*1. *Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken*

*z plastických hmot, apod.\_x005F\_x005F\_x005F\_x000D\_*1. *Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.\_x005F\_x005F\_x005F\_x000D\_*
 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | " horní hrana rampy" 1,500 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | *13* | *M* | *69752153* | *náběh Al + gumový profil* | *m* | *1,500* | *42,10* | *63,15* | *CS ÚRS 2018 02* |
| 14 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,290 | 1 045,00 | 303,05 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:\_x005F\_x005F\_x005F\_x000D\_*1. *Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.\_x005F\_x005F\_x005F\_x000D\_*
2. *Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.\_x005F\_x005F\_x005F\_x000D\_*
3. *Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.\_x005F\_x005F\_x005F\_x000D\_*
 |  |  |  |  |  |

Strana 1 z 1